Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 12 февраля 2013 г. N 8/26895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2012 г. N 211

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА" И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 176

(в ред. постановлений Минздрава от 06.12.2013 [N 121](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7C3F2B3BA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3EFN),

от 30.06.2014 [N 51](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7A3D243DA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3E3N), от 02.07.2015 [N 89](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3EFN))

На основании [статьи 13](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166E7838293BA3AAA92980093451799214A21BE55692B002K3E8N) Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", [пункта 6](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7126B7F3F2D33FEA0A1708C0B335E268513EB17E45692B5K0E2N) Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. N 253 "Об аттестации рабочих мест по условиям труда", [абзаца второго подпункта 8.32 пункта 8](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166D7B3C2A3AA3AAA92980093451799214A21BE55692B205K3EBN) Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные [нормы и правила](#P29) "Гигиеническая классификация условий труда".

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD710677C332E33FEA0A1708C0BK3E3N) Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 176 "Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 13-2-2007 "Гигиеническая классификация условий труда".

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | В.И.Жарко |

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.12.2012 N 211

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА "ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА"

(в ред. постановлений Минздрава от 06.12.2013 [N 121](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7C3F2B3BA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3EFN),

от 30.06.2014 [N 51](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7A3D243DA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3E3N), от 02.07.2015 [N 89](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3EFN))

**ГЛАВА 1**

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают гигиеническую классификацию условий труда для целей: комплексной гигиенической оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса; подготовки санитарно-эпидемиологических характеристик условий труда для установления взаимосвязи состояния здоровья работника с условиями его труда; расследования случаев профессиональных заболеваний и отравлений; оценки профессионального риска и иных целей, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

2. Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За нарушение требований настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

5. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются следующие основные термины и их определения:

биологические факторы - микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в лекарственных средствах, микроорганизмы (бактерии, грибы, риккетсии, вирусы), патогенные микроорганизмы, кровь, ткани и тканевые компоненты (человека и животных, условно здорового и инфицированного организма);

защита временем - уменьшение вредного действия неблагоприятных производственных факторов и трудового процесса на работников за счет снижения времени их действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь о труде;

комбинированное действие вредных веществ - одновременное или последовательное действие на организм человека вредных веществ при одном и том же пути их поступления в организм человека;

комплексное действие вредных веществ - поступление одних и тех же вредных веществ в организм человека разными путями (через дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы, слизистые);

однонаправленное действие - действие на организм человека комбинации веществ с одинаковой спецификой клинических проявлений (вещества аллергенного, канцерогенного, наркотического, раздражающего действия, опасные для репродуктивного здоровья, фиброгенные пыли), комбинации веществ, близких по химическому строению: амино- и нитросоединения; аминосоединения и окись углерода; нитросоединения и окись углерода; хлорированные углеводороды (предельные и непредельные); бромированные углеводороды (предельные и непредельные); различных спиртов; щелочей; ароматических углеводородов (например, толуол и бензол; толуол и ксилол и др.); оксиды азота и оксид углерода и другие;

производственно обусловленные заболевания - заболевания различной этиологии, не относящиеся к профессиональным, имеющие тенденцию к повышению уровней заболеваемости в профессиональных группах по мере увеличения стажа работы в неблагоприятных условиях труда по отношению к группе лиц, не контактирующих с вредными производственными факторами;

психофизиологические факторы - факторы, характеризующие тяжесть и напряженность трудового процесса;

тяжесть труда - фактор трудового процесса, отражающий преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма человека (сердечно-сосудистую, дыхательную и другие), обеспечивающие его деятельность, который характеризуется физической динамической нагрузкой, поднимаемым и перемещаемым грузом, стереотипными рабочими движениями, статической нагрузкой, рабочей позой, наклоном корпуса, перемещениями в пространстве;

напряженность труда - фактор трудового процесса, отражающий нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника, который характеризуется такими показателями, как интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы;

работоспособность - величина функциональных возможностей организма работника, характеризующая его способность выполнять максимальное количество работы на протяжении заданного времени при интенсивном или длительном напряжении организма;

химические факторы - химические вещества различного агрегатного состояния, способные вызвать какие-либо виды общего, местного или отдаленного неблагоприятного воздействия на организм человека, в том числе некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), полученные химическим синтезом и (или) для контроля которых используются методы химического анализа;

лабораторный контроль факторов производственной среды - постоянный обеспечиваемый нанимателем контроль за фактическим состоянием на рабочих местах уровней химического, физического, биологического факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса путем проведения лабораторных и инструментальных исследований, измерений и хронометражных наблюдений, определение их соответствия гигиеническим нормативам, направленным на сохранение жизни и здоровья работников.

6. Гигиеническая классификация условий труда основана на принципе дифференциации уровней отклонений производственных факторов от гигиенических нормативов и отнесения условий труда к определенному классу.

7. Работа в условиях превышения гигиенических нормативов должна осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Использование СИЗ уменьшает уровень профессионального риска повреждения здоровья, но не изменяет класс условий труда работника. Обеспечение контроля за применением СИЗ работниками возлагается на нанимателя.

**ГЛАВА 2**

**ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА**

8. Условия труда, исходя из гигиенических нормативов, подразделяются на 4 класса:

оптимальные условия труда (1 класс) [<1>](#P65) характеризуются такими производственными факторами, при которых сохраняется здоровье работников и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные условия труда устанавливаются только для параметров микроклимата и факторов трудового процесса;

допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими производственными факторами, уровни которых не выходят за пределы гигиенических нормативов, а возможные изменения функционального состояния организма, возникающие под их воздействием, восстанавливаются во время регламентированных перерывов или к началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работников и их потомство;

вредные условия труда (3 класс) характеризуются такими производственными факторами, уровни которых выходят за пределы гигиенических нормативов и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и (или) его потомство;

опасные условия труда (4 класс) характеризуются такими производственными факторами, уровни которых значительно выходят за пределы гигиенических нормативов и воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) может создать угрозу для жизни работника, высокий риск развития острых профессиональных заболеваний, в том числе и тяжелых форм. При этом работа должна проводиться в соответствующих СИЗ и при строгом соблюдении режимов, регламентированных для такого вида работ и обеспечивающих безопасность для здоровья работников.

--------------------------------

<1> Оптимальные и допустимые условия труда относят к безопасным.

9. Вредные условия труда по степени отклонения параметров производственных факторов от гигиенических нормативов и выраженности изменений в организме работников подразделяются на 4 степени вредности:

1 степень 3 класса (далее - класс 3.1) - характеризуется такими производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических нормативов и воздействие которых вызывает функциональные изменения в организме, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами, и увеличивает риск повреждения здоровья;

2 степень 3 класса (далее - класс 3.2) - характеризуется такими производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических нормативов и вызывают стойкие функциональные изменения в организме, приводящие в большинстве случаев к увеличению производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повышением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми заболеваниями, которые отражают состояние наиболее уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), появлению начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспособности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после продолжительной экспозиции (часто после 15 и более лет);

3 степень 3 класса (далее - класс 3.3) - характеризуется такими производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических нормативов и приводят к развитию, как правило, профессиональных заболеваний легкой и средней степеней тяжести (с утратой профессиональной трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронических (производственно обусловленных) заболеваний, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

4 степень 3 класса (далее - класс 3.4) - характеризуется такими производственными факторами, уровни которых имеют отклонения от гигиенических нормативов и при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных заболеваний (с утратой общей трудоспособности), отмечается значительный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

10. На основе комплексной гигиенической оценки условий труда определяется категория профессионального риска согласно [приложению 1](#P270) к настоящим Санитарным нормам и правилам. Анализ профессионального риска проводится по результатам оценки условий труда и состояния здоровья работников в целях прогнозирования развития и своевременного выявления у работников производственно обусловленных заболеваний, снижения тяжести хронической патологии, обоснования профилактических мер.

11. Классы условий труда в зависимости от степени отклонения производственных факторов среды и трудового процесса от гигиенических нормативов устанавливаются в соответствии с [таблицами 1](#P300) - [15](#P1308) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

**ГЛАВА 3**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА**

12. Отнесение условий труда к тому или иному классу по уровню химического фактора осуществляется путем сравнения отношения фактической измеренной концентрации вредного вещества к его предельной допустимой концентрации, округленного до десятых долей, в соответствии с [таблицей 1](#P300) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

13. Степень вредности условий труда устанавливается по максимальным разовым концентрациям вредных веществ, а при наличии соответствующего гигиенического норматива - и по среднесменным величинам. Если фактическая величина максимально разовой концентрации находится на уровне или ниже среднесменной величины, то допускается оценку химического фактора по среднесменным концентрациям не проводить.

14. При выявлении в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия, а также веществ с эффектом суммации (учитываются вещества с эффектом суммации, приведенные в [таблице 1](#P1850) приложения 3) в концентрациях, не превышающих предельно допустимые концентрации (далее - ПДК), согласно [приложению 3](#P1822) к настоящим Санитарным нормам и правилам исходят из расчета суммы отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК. Если полученная величина не превышает единицы, условия труда относятся к допустимым. Если полученная величина превышает единицу, то условия труда по химическому фактору считаются вредными и оцениваются по [строке](#P315) "Вредные вещества 1 - 4 классов опасности" в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам и далее принимаются в расчет при установлении окончательного класса условий труда.

15. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны двух и более вредных веществ класс вредности условий труда по химическому фактору устанавливается следующим образом:

по веществу, концентрация которого соответствует наиболее высокому классу и степени вредности;

три вещества с уровнями класса 3.1 переводят условия труда в следующую степень вредности;

два вещества с уровнями класса 3.2 или 3.3 переводят условия труда в следующую степень вредности.

16. Если одно вещество имеет несколько специфических эффектов (канцероген, аллерген и другое), то оценка условий труда проводится по более высокой степени вредности.

17. При работе с веществами, проникающими через кожные покровы и имеющими соответствующий гигиенический норматив, класс условий труда устанавливают согласно [строке](#P315) "Вредные вещества 1 - 4 классов опасности" в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

18. Химические вещества, имеющие в качестве норматива ориентировочно безопасный уровень воздействия (далее - ОБУВ), в соответствии с гигиеническими нормативами, устанавливающими требования к воздуху рабочей зоны, оцениваются согласно таблице 1 приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам по [строке](#P315) "Вредные вещества 1 - 4 классов опасности".

19. При применении вредных веществ, не имеющих ПДК, ОБУВ, методов их определения, временно на один год до установления ПДК нанимателем по согласованию с органами государственного санитарного надзора принимается норматив для аналогов данного вещества. Для веществ 1 - 2 классов опасности, не имеющих норматива, устанавливается класс условий труда 3.3, для веществ 3 - 4 классов опасности - класс условий труда 3.1. Наниматель должен обеспечить разработку ОБУВ или ПДК на используемые вещества.

20. Условия труда при воздействии вредных веществ групп "противоопухолевые лекарственные средства (средства, обладающие цитостатическим действием)", "гормоны (эстрогены)" оцениваются классом 3.4, "наркотические анальгетики" - классом 3.2 в следующих случаях:

лечения (проведения процедур по приготовлению растворов, введения их больным, утилизации) лекарственными средствами указанных веществ, выполняемого медицинским работником в организациях здравоохранения;

на всех стадиях промышленного производства и (или) аптечного изготовления лекарственных средств, где возможен контакт с указанными веществами;

проведения научных, аналитических и других лабораторных работ, направленных на модернизацию существующих технологий, разработку и внедрение новых технологических процессов в производство, контроля (испытаний) качества лекарственных средств, где возможен контакт с веществами согласно [приложению 4](#P1979) к настоящим Санитарным нормам и правилам. При этом оценка условий труда работника производится с учетом времени воздействия вредных веществ.

Форма выпуска используемых лекарственных средств противоопухолевого и наркотического действия учитывается при контакте работника, применяющего эти вещества, с действующим веществом и возможности загрязнения ими кожных покровов или попадания в воздух рабочей зоны (зону дыхания). Если форма выпуска лекарственного средства позволяет обеспечить полное отсутствие контакта с токсическим веществом (закрытые таблетированные формы), то оценка данных веществ не производится.

(п. 20 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7A3D243DA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3EAN) Минздрава от 30.06.2014 N 51)

**ГЛАВА 4**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**

21. Классы условий труда при воздействии на организм работников биологического фактора устанавливаются в соответствии с [таблицей 2](#P380) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

22. Воздействие на работника нескольких биологических факторов, имеющих ПДК, оценивается аналогично химическому фактору по [пункту 15](#P81) настоящих Санитарных норм и правил.

23. Условия труда работников ветеринарных учреждений и подразделений, работников специализированных хозяйств для больных животных и их утилизации, санитарных боен, крематориев, организаций, осуществляющих в установленном порядке медицинскую и фармацевтическую деятельность, в том числе организаций социального обслуживания, фармацевтической, микробиологической промышленности, научно-исследовательских организаций и исследовательских лабораторий, научно-практических центров, учреждений образования, моргов, службы медицинских судебных экспертиз и других организаций, работники которых заняты в условиях воздействия биологического фактора, относят:

к классу 3.4 - условия труда работников, выполняющих работы с возбудителями инфекционных заболеваний 1 - 2 групп патогенности по классификации согласно гигиеническим нормативам или непосредственно занятых обслуживанием пациентов в инфекционных организациях, отделениях, кабинетах, вскрытием трупов, а также обслуживанием больных животных, определяются требованиями к безопасности работы с микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности;

к классу 3.3 - условия труда работников, выполняющих работы с возбудителями инфекционных заболеваний 3 - 4 групп патогенности по классификации согласно гигиеническим нормативам или непосредственно занятых обслуживанием пациентов в инфекционных, туберкулезных, дерматовенерологических организациях, осуществляющих медицинскую деятельность в установленном порядке, отделениях, кабинетах, ожоговых, гнойных отделениях, в том числе вскрытие трупов и обслуживание больных животных, определяются требованиями к безопасности работы с микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности и гельминтами;

к классу 3.2 - условия труда работников, выполняющих работы: по непосредственному обслуживанию пациентов или больных животных, вскрытию трупов; по опосредованному (косвенному) обслуживанию пациентов в инфекционных, туберкулезных, онкологических организациях, осуществляющих в установленном порядке медицинскую деятельность, в структурных подразделениях организаций здравоохранения; при проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий (обследования, наблюдения, экспертизы, мониторинг); работы по отбору, упаковке, исследованию, утилизации проб биоматериалов (кровь, моча, гной, биологические ткани, экскременты), инфицированных и (или) разложившихся тканей и биоматериалов и в условиях воздействия или в контакте с химическими веществами, биоматериалами, обладающими стойким труднопереносимым запахом разложившихся тканей с оценкой 4 балла и более по шкале Райта.

При этом для целей настоящих Санитарных норм и правил под опосредованным (косвенным) обслуживанием пациентов понимается выполнение медицинской сестрой (старшей) работ по выдаче лекарственных средств, сестрой-хозяйкой, санитаркой в пределах компетенции, определенной законодательством, работ по сбору (в том числе сортировке и транспортировке) и (или) обработке постельных принадлежностей, изделий медицинского назначения, медицинской техники, лабораторной и столовой посуды, загрязненных инфицированными биоматериалами, уборке помещений;

под санитарно-противоэпидемическими мероприятиями понимаются организационные, профилактические и иные мероприятия, направленные на оценку риска неблагоприятного воздействия на организм человека факторов среды его обитания, устранение или уменьшение такого воздействия, предотвращение заноса, возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, их локализацию и ликвидацию;

к классу 3.1 - работы в кожевенной и мясной промышленности с сырьем и материалами, не имеющими ветеринарного сертификата; работы по отбору, упаковке, исследованию проб биоматериалов (кровь, моча, гной, биологические ткани, экскременты) условно здорового организма (человека или животного); по содержанию лиц без определенного места жительства в домах ночного пребывания; по обслуживанию и уходу за животными и птицей; работы по обслуживанию и эксплуатации канализационных приборов, коммуникаций и сооружений, обслуживанию мусоропроводов, уборке санитарных узлов.

24. Оценка интенсивности запаха проводится по шкале Райта [<1>](#P117):

отсутствует запах, не отмечается ни одним из наблюдателей - оценка 0 баллов;

едва заметный запах, обнаруживается чувствительными лицами - оценка 1 балл;

слабый запах, не привлекает внимания, но отмечается, если наблюдатели нацелены на его обнаружение, - оценка 2 балла;

отчетливый, легко ощутимый запах, если даже внимание наблюдателей не обращено на него, - оценка 3 балла;

сильный по интенсивности, характеру, специфичности, обращает на себя внимание - оценка 4 балла;

резко выраженный, невыносимый для непривычного лица, исключающий возможность длительного пребывания в помещении, - оценка 5 баллов.

--------------------------------

<1> Наблюдателями при оценке по шкале Райта могут выступать любые лица, включая и работников обследуемой организации (4 - 6 человек). Оценка производится путем сравнения субъективных ощущений с приведенной выше шкалой. Протокол определения запаха составляется в произвольной форме с указанием даты проведения экспертизы, состава лиц, участвующих в экспертизе, рабочих мест, на которых проводилась экспертиза, оценки результатов, подписи.

25. Работы, относимые к классу 3.4 и 3.3, должны быть подтверждены документально (записи в рабочем журнале учета/регистрации, разрешение на работу с микроорганизмами 1 - 4 групп патогенности и другие).

**ГЛАВА 5**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ**

26. Класс условий труда и степень вредности при профессиональном контакте с аэрозолями преимущественно фиброгенного действия (далее - АПФД) определяют исходя из фактических величин максимально разовых и (или) среднесменных концентраций и кратности превышения ПДК в соответствии с [таблицей 3](#P422) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам. По среднесменным концентрациям проводится оценка АПФД с ПДК, равным или менее 2,0 мг/куб.м.

27. Дополнительным показателем оценки степени воздействия АПФД на органы дыхания работников является пылевая нагрузка (далее - ПН) за весь период реального или предполагаемого контакта с фактором. При этом ПН на органы дыхания работника представляет собой реальную или прогностическую величину суммарной экспозиционной дозы пыли, которую рабочий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого профессионального контакта с фактором. Методика расчета и примеры приведены в [приложении 5](#P2014) к настоящим Санитарным нормам и правилам.

В случае превышения максимально разовой и / или среднесменной ПДК фиброгенной пыли, а также фиброгенной пыли с ПДК, равной и менее 2,0 мг/куб.м, расчет ПН обязателен.

28. Полученные значения фактической ПН сравниваются с величиной контрольной пылевой нагрузки (далее - КПН), значение которой рассчитывается в зависимости от фактического или предполагаемого стажа работы, ПДК пыли и категории работ.

29. При соответствии фактической ПН КПН условия труда относятся ко 2 классу, подтверждается безопасность продолжения работы в этих условиях. Кратность превышения КПН указывает на вредные условия труда по данному фактору в соответствии с [таблицей 3](#P422) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

30. При превышении КПН следует использовать принцип "защиты временем" согласно [приложению 6](#P2145) к настоящим Санитарным нормам и правилам.

**ГЛАВА 6**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ**

31. Класс условий труда при воздействии на работников шума, вибрации, инфра- и ультразвука в зависимости от величины превышения действующих нормативов устанавливается в соответствии с [таблицей 4](#P472) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

Вредные и опасные условия труда при действии виброакустических факторов устанавливаются с учетом их временных характеристик.

32. При воздействии на работника производственного шума:

нормативная величина уровня шума для определения класса условий труда устанавливается в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки;

оценка постоянного шума проводится по результатам измерения уровней звука или звукового давления в дБА (дБ) на временной характеристике шумомера "медленно";

оценка непостоянного шума производится по результатам измерения эквивалентного уровня звука интегрирующим шумомером согласно ГОСТ 12.1.050 "Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах", утвержденному и введенному в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. N 790, с изменениями и дополнениями, принятыми Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 24 от 5 декабря 2003 г.) и введенными в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 сентября 2005 г. N 43.

33. При воздействии в течение смены на работника шумов с разными временными (постоянный, непостоянный - колеблющийся, прерывистый, импульсный) и спектральными (широкополосный, тональный) характеристиками в различных сочетаниях эквивалентный уровень звука измеряется или рассчитывается в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к эквивалентному уровню звука, при этом эквивалент ПДУ не рассчитывается.

34. Определение степени вредности условий труда при воздействии производственной вибрации производится следующим образом:

гигиеническая оценка воздействующей на работников постоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к постоянной вибрации, методами интегральной оценки по частоте или частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра;

гигиеническая оценка воздействующей на работников непостоянной вибрации (общей, локальной) проводится согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к непостоянной вибрации по эквивалентному по энергии корректированному по частоте уровню или частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра, при этом для оценки условий труда измеряется или рассчитывается уровень виброскорости (виброускорения), эквивалентный корректированный уровень виброскорости (виброускорения) в дБ;

при воздействии на работников в течение рабочего дня (смены) как постоянной, так и непостоянной вибрации (общей, локальной) для оценки условий труда измеряется или рассчитывается с учетом продолжительности их действия эквивалентный корректированный уровень виброскорости в дБ.

35. Класс условий труда при воздействии инфразвука определяется уровнями инфразвука на рабочих местах, измерения которых производятся в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные [требования](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B793D2F3BA3AAA92980093451799214A21BE55692B100K3E9N) к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.

(п. 35 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7C3F2B3BA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3EFN) Минздрава от 06.12.2013 N 121)

36. Класс условий труда при воздействии ультразвука определяется следующим образом:

оценка условий труда при воздействии на работника воздушного ультразвука (с частотой колебаний в диапазоне от 12,5 до 100,0 кГц) проводится по результатам измерения уровня звукового давления на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний;

оценка условий труда при воздействии контактного ультразвука [<1>](#P151) (с частотой колебаний в диапазоне от 8,0 кГц до 31,5 МГц) проводится по результатам измерения пикового значения виброскорости (м/с) или его логарифмического уровня (дБ) на рабочей частоте источника ультразвуковых колебаний.

--------------------------------

<1> При совместном воздействии контактного и воздушного ультразвука ПДУ контактного ультразвука следует принимать на 5 дБ ниже указанных в санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования к контактному и воздушному ультразвуку.

**ГЛАВА 7**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА**

37. Отнесение условий труда к тому или иному классу по показателям микроклимата осуществляется согласно [таблицам 5](#P544) - [9](#P775) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

38. При оценке микроклимата следует учитывать только параметры микроклиматических условий, обусловленные технологическим процессом, работой производственного оборудования, функционированием вентиляционных систем. Под постоянной работой на открытом воздухе (открытой территории), в неотапливаемых помещениях и холодильных камерах понимается выполнение работ в этих условиях по технологическим требованиям 50% и более рабочей смены непрерывно или дробно, частями.

39. Оценка работы в условиях динамического микроклимата (переход от нагревающей в охлаждающую среду и наоборот) производится по показателям, в большей степени отклоняющимся от норматива. Гигиеническая оценка осуществляется в соответствии с [приложением 7](#P2362) к настоящим Санитарным нормам и правилам.

40. Для оценки нагревающего микроклимата в помещении (вне зависимости от периода года), а также на открытой территории в теплый период года используется индекс тепловой нагрузки среды (далее - ТНС) согласно [таблице 6](#P602) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

41. Для оценки оптимального значения и верхней границы допустимого микроклимата могут быть использованы как отдельные его составляющие согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к микроклимату производственных помещений, так и ТНС-индекс (при тепловом облучении до 140 Вт/кв.м) согласно [таблицам 7](#P680) - [8](#P749) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

42. Тепловое облучение тела человека (<25% его поверхности), превышающее 100 Вт/кв.м, характеризует условия труда как вредные и опасные, даже если ТНС-индекс имеет допустимые параметры согласно [таблице 5](#P544) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам. При этом класс условий труда определяется по наиболее выраженному показателю - ТНС-индексу или тепловому облучению [<1>](#P163) согласно [таблицам 5](#P544) - [6](#P602) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

--------------------------------

<1> При облучении большей поверхности тела необходимо производить соответствующий перерасчет с учетом доли (в %) каждого участка тела: голова и шея - 9%, грудь и живот - 16%, спина - 18%, ноги - 39%, руки - 18%; при облучении тела человека свыше 140 Вт/кв.м (работы с раскаленным металлом, другими материалами) необходимо использовать средства индивидуальной защиты, в том числе лица и глаз; приведенные в приложении 2 настоящего документа [таблице 5](#P544) величины теплового облучения предусматривают обязательную регламентацию продолжительности непрерывного облучения и пауз согласно [приложению 6](#P2145).

43. Условия труда по параметрам микроклимата при работах на открытой территории в теплый период года следует оценивать согласно [таблицам 5](#P544) - [6](#P602) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

44. Класс условий труда при работе в производственных помещениях с охлаждающим микроклиматом (при отсутствии теплового облучения) определяется согласно [таблице 7](#P680) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам применительно к работникам, одетым в комплект одежды с теплоизоляцией 1 Кло [<1>](#P168).

--------------------------------

<1> К помещениям с охлаждающим микроклиматом при высоких уровнях инфракрасного излучения следует относить литейные цеха, термические цеха при загрузке-выгрузке технологического оборудования в холодный период года.

45. Класс условий труда при работах на открытом воздухе в холодный период года и в неотапливаемых помещениях определяется согласно [таблице 8](#P749) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

46. Если в течение смены производственная деятельность работника осуществляется в различных микроклиматических условиях (нагревающих и охлаждающих), следует раздельно их оценить, оценка производится по показателям, в большей степени отклоняющимся от норматива согласно [приложению 7](#P2362) к настоящим Санитарным нормам и правилам.

47. Гигиенические нормативы к микроклимату производственных помещений, оборудованных системами лучистого обогрева, приведены в [приложении 8](#P2386) к настоящим Санитарным нормам и правилам.

**ГЛАВА 8**

**КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ**

48. Оценка условий труда по фактору "Освещение" проводится по показателям искусственного освещения согласно техническому [кодексу](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD71E6A773C2833FEA0A1708C0B335E268513EB17E45692B1K0EBN) установившейся практики "Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования" (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденному приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. N 338 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве".

49. Показатели световой среды (показатель ослепленности, отраженной блескости, коэффициента пульсации освещенности, яркости, неравномерности распределения яркости) определяются при выполнении прецизионных работ [<1>](#P180), а также на рабочих местах, для которых эти показатели специально нормированы (работы повышенной точности, работы с видеотерминалом в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам). При наличии их отклонения от допустимых значений условия труда по данному показателю относят к классу 3.1.

--------------------------------

<1> Примерами прецизионных работ является изготовление штампов, фильер для протяжки профилей, точных деталей с использованием оптических устройств (лупы, оптические измерительные устройства), а также работы в часовой промышленности, инструментальном производстве.

50. В случае оценки всех показателей, характеризующих искусственное освещение, после присвоения классов по отдельным показателям искусственного освещения (освещенности, показателя ослепленности, коэффициента пульсации освещенности, отраженной слепящей блескости, яркости, неравномерности распределения яркости) проводится окончательная оценка по фактору "искусственное освещение" путем выбора показателя, отнесенного к наибольшей степени вредности.

51. Оценка условий труда по показателям световой среды проводится по показателю, получившему максимальную оценку на основании оценок по параметрам "Искусственное освещение". Максимальная оценка по данному фактору относит условия труда к классу 3.1.

52. Если рабочее место расположено в нескольких помещениях, оценка условий труда по показателям световой среды проводится с учетом времени пребывания в каждом из них в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами.

**ГЛАВА 9**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

53. Отнесение условий труда к тому или иному классу при воздействии электромагнитных полей и неионизирующих излучений осуществляется в соответствии с [таблицей 11](#P857) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам, а неионизирующих излучений оптического диапазона (лазерного и ультрафиолетового) - в соответствии с [таблицей 12](#P966) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

54. При одновременном воздействии на работников неионизирующих электромагнитных полей и излучений, в том числе лазерного и ультрафиолетового, создаваемых несколькими источниками, работающими в разных нормируемых частотных диапазонах, класс условий труда на рабочем месте устанавливается по фактору, получившему наиболее высокую степень вредности.

**ГЛАВА 10**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА**

55. Оценка тяжести и напряженности трудового процесса производится в соответствии с [таблицами 14](#P1200), [15](#P1308) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

56. Оценка тяжести физического труда проводится на основе учета всех приведенных в [таблице 14](#P1200) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам показателей. При этом вначале устанавливается класс по каждому измеренному показателю, а окончательная оценка тяжести труда устанавливается по показателю, получившему наиболее высокую степень тяжести. При наличии трех и более показателей класса 3.1 или 3.2 условия труда по тяжести трудового процесса оцениваются на 1 степень выше (3.2 или 3.3 класс соответственно). По данному критерию наивысшая степень тяжести - класс 3.3.

57. Оценка напряженности труда осуществляется согласно [таблице 15](#P1308) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам при оценке всех 19 представленных показателей независимо от профессии. При этом если по характеру профессии какой-либо показатель не представлен (например, отсутствует работа с экраном видеотерминала или оптическими приборами), то по данному показателю ставится 1 класс условий труда.

58. При окончательной оценке напряженности труда устанавливаются:

оптимальные условия труда (1 класс) в случаях, когда 14 и более показателей имеют оценку 1 класса, а остальные отнесены ко 2 классу. При этом отсутствуют показатели, относящиеся к 3 (вредному) классу;

допустимые условия труда (2 класс) устанавливаются в случаях, когда 6 и более показателей отнесены ко 2 классу, а остальные - к 1 классу либо когда от 1 до 5 показателей отнесены к классам 3.1 и (или) 3.2, а остальные показатели имеют оценку 1 и (или) 2 классов;

вредные условия труда (3 класс) устанавливаются, когда 6 или более показателей отнесены к 3 классу.

59. Условия труда класса 3.1 устанавливаются:

когда 6 показателей имеют оценку только класса 3.1, а оставшиеся показатели относятся к 1 и (или) 2 классам;

когда от 3 до 5 показателей отнесены к классу 3.1 и от 1 до 3 показателей отнесены к классу 3.2 (при этом оценку 3.1 и 3.2 должны иметь 6 показателей).

60. Условия труда класса 3.2 устанавливаются:

когда из 6 показателей, отнесенных к 3 классу, 4 и более оценены классом 3.2;

когда более 6 показателей отнесены к классу 3.1 или 3.1 и 3.2.

В тех случаях, когда более 6 показателей имеют оценку 3.2, напряженность трудового процесса оценивается на одну степень выше - класс 3.3. Наивысшая степень напряженности труда соответствует классу 3.3.

Условия труда работников, непосредственно занятых обслуживанием пациентов в психиатрических, наркологических организациях здравоохранения (их отделениях и других организациях и структурных подразделениях, осуществляющих в установленном порядке медицинскую деятельность), психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, специализированных домах ребенка, а также работы в потенциально жизне- и травмоопасных условиях с возможностью аварийных ситуаций и риском для собственного здоровья (подземные, с использованием методов промышленного альпинизма, водолазные, в действующих электроустановках напряжением 1000 В и выше, в технологическом процессе производства и утилизации боеприпасов) оцениваются классом 3.3.

Условия труда работников, занятых обслуживанием (непосредственно) воспитанников (учащихся) в специальных учреждениях образования, специальных лечебно-воспитательных учреждениях для детей с интеллектуальной недостаточностью, с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями, оцениваются классом 3.1.

61. Измерения и расчет показателей тяжести и напряженности трудовой деятельности производятся по методикам, принятым в физиологии и гигиене труда, эргономике.

**ГЛАВА 11**

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ АЭРОИОНИЗАЦИИ**

62. Измерение уровня ионизации воздуха (аэроионизации) на рабочих местах проводится:

в производственных помещениях, воздушная среда которых подвергается специальной очистке, обусловленной технологическим регламентом, кондиционированию;

при наличии источников ионизации воздуха в производственных помещениях;

на рабочих местах операторов видеодисплейных терминалов;

на рабочих местах работников подстанций и воздушных линий электропередачи постоянного тока ультравысокого напряжения.

Оценка фактора аэроионизации осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.

63. При отклонении от допустимых значений показателей аэроионизации (содержания отрицательных ионов, содержания положительных ионов, коэффициента полярности) условия труда по данному фактору относятся к классу 3.1.

**ГЛАВА 12**

**ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ**

64. Оценка условий труда при работе с источниками ионизирующего излучения, в том числе при выполнении работ в зонах радиоактивного загрязнения, проводимых на территориях, относящихся к зонам эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последующего отселения (далее - ИИИ) имеет принципиальное отличие от оценки других факторов рабочей среды, что обусловлено специфическими особенностями их воздействия на организм человека, сложившейся практикой оценки ионизирующего излучения и необходимостью обеспечения радиационной безопасности в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD71F6A7E3D2E33FEA0A1708C0BK3E3N) Республики Беларусь от 5 января 1998 года "О радиационной безопасности населения" (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 5, ст. 25).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3ECN) Минздрава от 02.07.2015 N 89)

65. В связи с тем что в основе гигиенического нормирования при работах с ИИИ применена беспороговая концепция воздействия ионизирующей радиации на организм человека, критерии оценки условий труда с ИИИ не учитывают фактического времени пребывания работника на рабочем месте. При этом условия труда оценивают из расчета работы в стандартных условиях согласно санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам, устанавливающим требования к радиационной безопасности и критериям оценки радиационного воздействия. Данные критерии определены с использованием соотношений, принятых на основании международных моделей дозоформирования.

66. Проведение работ с ИИИ во вредных и опасных условиях труда в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B773D2A3FA3AAA929800934K5E1N) Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 8, 2/1892) и с санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами, устанавливающими требования к радиационной безопасности и критериям оценки радиационного воздействия, и требованиями к радиационной безопасности персонала и населения должно обеспечить безопасность для здоровья человека посредством выполнения комплекса защитных, технических, организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий.

67. Условия труда регламентируются как вредные в случае обращения с открытыми, закрытыми, генерирующими и другими ИИИ, работники подвергаются воздействию факторов, которые могут оказывать на состояние их здоровья и потомство неблагоприятное воздействие в ближайшем или отдаленном периоде, если уровень этого воздействия приводит к увеличению риска повреждения здоровья.

68. Особенности гигиенической классификации условий труда при работе с ИИИ:

степень вредности условий труда определяется не выраженностью проявления у работников пороговых детерминированных эффектов, а увеличением риска возникновения стохастических беспороговых эффектов;

условия труда работников характеризуются как вредные даже при соблюдении гигиенических нормативов (непревышение основных пределов доз облучения, определенных санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами, устанавливающими требования к радиационной безопасности и критериям оценки радиационного воздействия).

69. Критерии оценки условий труда с ИИИ не учитывают фактическое время пребывания работника на рабочем месте. Условия труда с ИИИ оценивают по следующим видам работ: работы с открытыми ИИИ, работы с закрытыми ИИИ, работы с устройствами, генерирующими ИИИ, другие работы с ИИИ.

70. Оценка и классификация условий труда при работе с ИИИ осуществляются в соответствии с [таблицей 13](#P1007) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

**ГЛАВА 13**

**ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА**

71. Условия труда на рабочем месте отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и относятся к 1 или 2 классу, если уровни всех факторов условий труда не выходят за пределы оптимальных или допустимых значений. Если значение хотя бы одного фактора превышает допустимую величину, то условия труда на таком рабочем месте в зависимости от величины превышения и в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами как по отдельному фактору, так и при их сочетании могут быть отнесены к вредным (3 класс) или опасным условиям труда (4 класс).

72. Установление класса условий труда производится по результатам однократных замеров, если они произведены в типичных условиях для данного технологического процесса. При непостоянном воздействии (до 10% времени смены) на работника вредного фактора (связанного с технологическим процессом или не связанного с ним) гигиеническая оценка его воздействия и установление класса условий труда проводятся путем перерасчета средних значений с учетом 8-часовой продолжительности рабочей смены, кроме особых случаев, оговоренных в нормативных правовых актах. При оценке трудовой деятельности с другой продолжительностью рабочей смены или рабочей недели производится перерасчет фактических величин факторов с учетом месячного баланса рабочего времени [<1>](#P244).

--------------------------------

<1> Пример расчета: количество движений за 12-часовую рабочую смену равняется Z. Перерасчет на 8-часовую рабочую смену производится следующим образом:



73. Оценка условий труда с учетом комбинированного и сочетанного действия производственных факторов проводится на основании результатов измерений, при этом оценивают условия труда по отдельным факторам в соответствии с [главами 3](#P75) - [13](#P238) настоящих Санитарных норм и правил, в которых учтены эффекты суммации при действии химических веществ, физических, биологических и других факторов. Результаты оценки вредных факторов производственной среды и трудового процесса вносятся в специальную форму согласно [таблице 16](#P1438) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

При расчете итоговой оценки условий труда каскадное суммирование не применяется. Оценка условий труда по степени вредности и опасности устанавливается:

по наиболее высокому классу и степени вредности;

в случае сочетанного действия трех и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая оценка условий труда соответствует классу 3.2;

при сочетании двух и более факторов классов 3.2, 3.3 и 3.4 условия труда оценивают соответственно на одну степень выше.

74. Фактор занятости при оценке условий труда учитывается следующим образом:

при продолжительности воздействия фактора (выше ПДК или ПДУ) на работника в процессе работы 50% и более времени смены оценка трудовой деятельности по данному фактору производится указанным в [пункте 73](#P246) способом;

при влиянии неблагоприятного фактора на работника менее 50% времени смены и до 10% включительно класс условий труда по данному фактору снижается на одну степень;

при кратковременном разовом или неоднократном воздействии за смену при общей продолжительности воздействия до 10% времени смены производится снижение класса условий труда на 2 степени, однако при этом оценка данного фактора не может быть ниже класса 3.1.

При отнесении условий труда к допустимым подобный перерасчет не производится.

75. Описание технологического процесса, сведения о химическом составе сырья, готовой продукции, данные хронометража рабочего времени с указанием продолжительности действия за смену вредного фактора, оценку условий труда выполняет наниматель.

76. Для комплексной оценки условий труда с учетом особенностей технологического процесса контролю подлежат все имеющиеся на рабочем месте вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса.

77. Аппаратура и приборы, используемые для измерения факторов производственной среды, подлежат метрологической поверке в установленном порядке.

78. Результаты лабораторных исследований и измерений, оценки тяжести и напряженности труда оформляются соответствующими протоколами и анализируются врачом-гигиенистом территориального центра гигиены и эпидемиологии с участием нанимателя, оформляются в виде сводной карты гигиенической оценки условий труда в соответствии с [таблицей 16](#P1438) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

Приложение 1

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**КЛАССЫ УСЛОВИЙ ТРУДА И КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Класс условий труда | Категория профессионального риска |
| Оптимальный - 1 | Риск отсутствует |
| Допустимый - 2 | Пренебрежимо малый (переносимый) риск |
| Вредный - 3.1 | Малый (умеренный) риск |
| Вредный - 3.2 | Средний (существенный) риск |
| Вредный - 3.3 | Высокий (труднопереносимый) риск |
| Вредный - 3.4 | Очень высокий (непереносимый) риск |
| Опасный | Сверхвысокий риск для жизни |

Приложение 2

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

(в ред. постановлений Минздрава от 30.06.2014 [N 51](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7A3D243DA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3ECN),

от 02.07.2015 [N 89](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3EDN))

Таблица 1

**Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической природы (превышение предельно допустимой концентрации (далее - ПДК), раз)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества [<\*>](#P375) | | | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный [<\*\*\*\*>](#P378) |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Вредные вещества 1 - 4 классов опасности [<\*>](#P375), за исключением перечисленных ниже | | |  | 1,1 - 3,0 | 3,1 - 10,0 | 10,1 - 15,0 | 15,1 - 20,0 | >20,0 |
|  | 1,1 - 3,0 | 3,1 - 10,0 | 10,1 - 15,0 | >15,0 | - |
| Особенности действия на организм | вещества, опасные для развития острого отравления | остронаправленные [<\*>](#P375) |  | 1,1 - 2,0 | 2,1 - 4,0 | 4,1 - 6,0 | 6,1 - 10,0 | >10,0 |
| раздражающего действия [<\*>](#P375) |  | 1,1 - 2,0 | 2,1 - 5,0 | 5,1 - 10,0 | 10,1 - 50,0 | >50,0 |
| канцерогены [<\*>](#P375) | |  | 1,1 - 2,0 | 2,1 - 4,0 | 4,1 - 10,0 | >10,0 |  |
| аллергены [<\*>](#P375) | |  | - | 1,1 - 3,0 | 3,1 - 15,0 | 15,1 - 20,0 | >20,0 |
| противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены) [<\*\*>](#P376) | |  |  |  |  | [<\*\*\*>](#P377) |  |
| наркотические анальгетики [<\*\*>](#P376) | |  |  | [<\*\*\*>](#P377) |  |  |  |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166C7A3D243DA3AAA92980093451799214A21BE55692B103K3ECN) Минздрава от 30.06.2014 N 51) | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> В соответствии с правовыми актами, устанавливающими требования к воздуху рабочей зоны.

<\*\*> Вещества, при получении и применении которых должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей работающих при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденными методами в соответствии с правовыми актами, устанавливающими требования к воздуху рабочей зоны.

<\*\*\*> Независимо от концентрации вредного вещества при обнаружении его в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к данному классу.

<\*\*\*\*> Превышение указанного уровня для веществ с остронаправленным механизмом действия может привести к острому, в том числе и смертельному, отравлению.

Таблица 2

**Классы условий труда в зависимости от биологического фактора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вредные вещества [<\*>](#P420) | | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Микроорганизмы-продуценты, бактериальные препараты, их компоненты [<\*>](#P420) в воздухе рабочей зоны (КОЕ/куб.м, превышение ПДК, раз) | |  | 1,1 - 3,0 | 3,1 - 10,0 | >10 |  |  |
| Патогенные биологические агенты | | | | | | | |
| Патогенные микроорганизмы | возбудители инфекционных болезней (1 - 2 группа патогенности) |  |  |  |  | + |  |
| возбудители инфекционных болезней (3 - 4 группа патогенности) |  |  |  | + |  |  |

--------------------------------

<\*> В соответствии с правовыми актами, устанавливающими требования к воздуху рабочей зоны.

Таблица 3

**Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе рабочей зоны АПФД и пылевых нагрузок на органы дыхания (кратность превышения ПДК и КПН, раз)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный [<\*\*>](#P470) |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Превышение | | | | | | |
| Концентрация пыли |  | 1,1 - 2,0 | 2,1 - 5,0 | 5,1 - 10,0 | >10,0 | - |
| Превышение КПН, раз | | | | | | |
| Пылевая нагрузка (ПН) [<\*>](#P469) |  | 1,1 - 2,0 | 2,1 - 5,0 | 5,1 - 10,0 | >10,0 | - |
| Пылевая нагрузка для пылей с выраженным фиброгенным действием ( мг/куб.м), а также для асбестсодержащих пылей |  | 1,1 - 1,5 | 1,6 - 3,0 | 3,1 - 5,0 | >5,0 | - |

--------------------------------

<\*> За исключением пылей, обладающих выраженным фиброгенным действием и имеющих ПДК 2,0 мг/куб.м и менее, а также для асбестсодержащих пылей.

<\*\*> Органическая пыль в концентрациях, превышающих 200 - 400 мг/куб.м, представляет опасность для возникновения пожаров и взрывов.

Таблица 4

**Классы условий труда в зависимости от уровней шума, локальной и общей вибрации, уровней инфра- и ультразвука на рабочем месте**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название фактора, показатель, единица измерения | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Превышение ПДУ до... (включительно) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ШУМ. Уровни звука и звукового давления, эквивалентный уровень звука, дБ, дБА | [<\*>](#P539) | 5 | 15 | 25 | 35 | >35 |
| ВИБРАЦИЯ ЛОКАЛЬНАЯ. Уровни виброскорости (виброускорения), эквивалентный корректированный уровень виброскорости (виброускорения), дБ | [<\*\*>](#P540) | 3 | 6 | 9 | 12 | >12 |
| ВИБРАЦИЯ ОБЩАЯ. Уровни виброскорости (виброускорения), эквивалентный корректированный уровень виброскорости (виброускорения), дБ | [<\*\*>](#P540) | 6 | 12 | 18 | 24 | >24 |
| ИНФРАЗВУК. Общий уровень звукового давления, дБ лин | [<\*\*\*>](#P541) | 5 | 10 | 15 | 20 | >20 |
| УЛЬТРАЗВУК ВОЗДУШНЫЙ. Уровни звукового давления в 1/3 октавной полосы частоты, дБ | [<\*\*\*\*>](#P542) | 10 | 20 | 30 | 40 | >40 |
| УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНЫЙ. Уровень виброскорости, дБ | [<\*\*\*\*>](#P542) | 5 | 10 | 15 | 20 | >20 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к шуму на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

<\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий.

<\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к инфразвуку на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.

<\*\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к ультразвуку, передающемуся воздушным путем; санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к ультразвуку, передающемуся контактным путем.

Таблица 5

**Классы условий труда по показателям микроклимата для производственных помещений независимо от периодов года и открытых территорий в теплый период года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Класс условий труда | | | | | | |
| оптимальный | допустимый | вредный | | | | опасный |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Температура воздуха, °C [<\*\*\*>](#P600) | по СанПиН [<\*>](#P598) | по СанПиН [<\*>](#P598) | По показателю ТНС-индекса ([таблица 6](#P602) настоящего приложения); по температуре воздуха для помещений с охлаждающим микроклиматом ([таблица 7](#P680) настоящего приложения) | | | | |
| Скорость движения воздуха, м/с | По СанПиН [<\*>](#P598) | По СанПиН [<\*>](#P598) | Учтена в показателе ТНС-индекса ([таблица 6](#P602) настоящего приложения); при оценке охлаждающего микроклимата учитывается в качестве температурной поправки ([таблица 7](#P680) настоящего приложения) | | | | |
| Влажность воздуха, % | По СанПиН [<\*>](#P598) | По СанПиН [<\*>](#P598) | По показателю ТНС-индекса ([таблица 6](#P602) настоящего приложения) или: | | | | |
| 14 - 10 | <10 | - | - | - |
| ТНС-индекс, °C | По [таблице 6](#P602) настоящего приложения | | | | | | |
| Тепловое облучение, Вт/кв.м [<\*\*>](#P599) |  | По СанПиН [<\*>](#P598) | 1001 - 1500 | 1501 - 2000 | 2001 - 2500 | 2501 - 2800 | 2800 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к микроклимату производственных помещений. При использовании систем лучистого обогрева в холодный период года следует учесть требования к допустимым сочетаниям величин интенсивности теплового облучения, температуры воздуха и других параметров микроклимата (в соответствии с [приложением 8](#P2386) настоящих Санитарных норм и правил).

<\*\*> В диапазоне интенсивности теплового облучения менее 1000 Вт/кв.м нагревающий микроклимат следует оценивать по ТНС-индексу.

<\*\*\*> При проведении замеров температуры воздуха, других показателей их усреднение производится только для замеров, выполненных на одной высоте в соответствии с методикой. Оценка производится по показателям, в наибольшей степени отклоняющимся от норматива, а также по величине изменения температуры по высоте.

Таблица 6

**Классы условий труда по показателю ТНС-индекса** [<\*>](#P671) **(°C) для производственных помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория работ [<\*\*>](#P672) | Общие энерготраты, Вт/кв.м [<\*\*>](#P672) | Класс условий труда | | | | | | |
| оптимальный | допустимый | вредный | | | | опасный |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Iа | 68 (58 - 77) | 22,2 - 26,4 | | 26,5 - 26,6 | 26,7 - 27,4 | 27,5 - 28,6 | 28,7 - 31,0 | >31,0 |
| Iб | 88 (78 - 97) | 21,5 - 25,8 | | 25,9 - 26,1 | 26,2 - 26,9 | 27,0 - 27,9 | 28,0 - 30,3 | >30,3 |
| IIа | 113 (98 - 129) | 20,5 - 25,1 | | 25,2 - 25,5 | 25,6 - 26,2 | 26,3 - 27,3 | 27,4 - 29,9 | >29,9 |
| IIб | 145 (130 - 160) | 19,5 - 23,9 | | 24,0 - 24,2 | 24,3 - 25,0 | 25,1 - 26,4 | 26,5 - 29,1 | >29,1 |
| III | 177 (161 - 193) | 18,0 - 21,8 | | 21,9 - 22,2 | 22,3 - 23,4 | 23,5 - 25,7 | 25,8 - 27,9 | >27,9 |

--------------------------------

<\*> Приведены величины ТНС-индекса применительно к человеку, одетому в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,5 - 0,8 кло.

<\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к микроклимату производственных помещений, или рассчитаны по формуле

*Q* = 4 x ЧСС - 255,

где *Q* - общие энерготраты, Вт/кв.м;

ЧСС - среднесменная частота сердечных сокращений, определяемая как средневзвешенная величина с учетом времени, затраченного на выполнение различного вида работ и отдых;

x - знак умножения.

Таблица 7

**Классы условий труда по показателю температуры воздуха (°C, нижняя граница) при работе в производственных помещениях с охлаждающим микроклиматом** [<\*>](#P745)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория работ [<\*\*>](#P746) | Общие энерготраты, Вт/кв.м [<\*\*>](#P746) | Класс условий труда | | | | | | |
| оптимальный | допустимый | вредный [<\*\*\*>](#P747) | | | | опасный |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Iа | 68 (58 - 77) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | 18 | 16 | 14 | 12 | - |
| Iб | 88 (78 - 97) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | 17 | 15 | 13 | 11 | - |
| IIа | 113 (98 - 129) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | 14 | 12 | 10 | 8 | - |
| IIб | 145 (130 - 160) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | 13 | 11 | 9 | 7 | - |
| III | 177 (161 - 193) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | По СанПиН [<\*\*>](#P746) | 12 | 10 | 8 | 6 | - |

--------------------------------

<\*> При увеличении скорости движения воздуха на 0,1 м/с от оптимальной температура воздуха должна быть увеличена на 0,2 °C.

<\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к микроклимату производственных помещений, или по формуле ([таблица 6](#P602) настоящего приложения).

<\*\*\*> Применительно к 3 классу условий труда приведена температура воздуха, °C.

Таблица 8

**Классы условий труда по показателю температуры воздуха (°C, нижняя граница) для открытых территорий** [<\*>](#P773) **в холодный период года и в холодных (неотапливаемых) помещениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическая зона | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный (экстрем.) |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| III | -15,9 | -21,3 | -23 | -26 | -30 |  |

--------------------------------

<\*> Средние величины среднесуточных температур за три зимних месяца могут быть получены в метеослужбе, в таблице указана температура для подвижности воздуха в пределах гигиенического регламента; при ветре она должна быть увеличена на 2,2 °C на каждый 1 м/с увеличения его скорости.

Таблица 9

**Классы условий труда по показателям микроклимата при оценке по санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к микроклимату производственных помещений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели микроклимата производственной среды | Оптимальный (допустимый) | Вредный | | |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| отклонения от допустимых норм | | |
| Температура воздуха, °C | По СанПиН | До 4 °C | 4,1 - 8,0 °C | >8 °C |
| Относительная влажность воздуха, % | По СанПиН | До 25% | >25% | - |
| Скорость движения воздуха, м/с | По СанПиН | До 3 раз | >3 раз | - |
| Тепловое излучение, Вт/кв.м: - открытые источники [<\*>](#P808) - нагретые поверхности [<\*\*>](#P809) | По СанПиН | 141 - 350 Выше величин, указанных в таблице | 351 - 2800 - | >2800 - |

--------------------------------

<\*> Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих от источников излучения, нагретых до белого и красного свечения (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другое), не должны превышать 140 Вт/кв.м. При этом облучению не должно подвергаться более 25% поверхности тела и обязательным является использование СИЗ, в том числе средств защиты лица и глаз.

<\*\*> Допустимые величины интенсивности теплового облучения работающих на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения (материалов, изделий и другого), должны соответствовать значению, приведенному в санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования к микроклимату производственных помещений.

Таблица 10

**Классы условий труда в зависимости от параметров световой среды производственных помещений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактор, показатель | Класс условий труда | | |
| допустимый | вредный | |
| 2 | 3.1 | 3.2 |
| Естественное освещение [<\*>](#P853): Коэффициент естественной освещенности (КЕО, %) | Ен [<\*\*>](#P854) | <Ен | - |
| Искусственное освещение [<\*>](#P853): | | | |
| Освещенность рабочей поверхности | Ен [<\*\*>](#P854) | <Ен | - |
| Показатель ослепленности (Р, отн. ед.) [<\*\*\*>](#P855) | Рн [<\*\*>](#P854) | >Рн | - |
| Отраженная блескость [<\*\*\*>](#P855) | Отсутствие | Наличие | - |
| Коэффициент пульсации освещенности ( %) [<\*\*\*>](#P855) | [<\*\*>](#P854) | > | - |
| Яркость (L, кд/кв.м) [<\*\*\*>](#P855) | Lн [<\*\*>](#P854) | >Lн | - |
| Неравномерность распределения яркости (С, отн. ед.) [<\*\*\*>](#P855) | Сн [<\*\*>](#P854) | >Сн | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к естественному и искусственному освещению.

<\*\*> Нормативные значения: освещенности - Ен, показателя ослепленности - Рн, коэффициента пульсации освещенности - , яркости - Lн, неравномерности распределения яркости - Сн - в соответствии с техническим [кодексом](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD71E6A773C2833FEA0A1708C0B335E268513EB17E45692B1K0EBN) установившейся практики "Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования" (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. N 338 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве".



<\*\*\*> Оценивается при выполнении работ, к которым предъявляются повышенные требования к показателям освещенности (прецизионные и другие) в соответствии с Методическими указаниями 11.11.12-2002 "Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 27 декабря 2002 г., а также с техническим [кодексом](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD71E6A773C2833FEA0A1708C0B335E268513EB17E45692B1K0EBN) установившейся практики "Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования" (ТКП 45-2.04-153-2009 (02250), утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 октября 2009 г. N 338 "Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве".

Таблица 11

**Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных полей и излучений (ЭМИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор | Класс условий труда | | | | | | |
| оптимальный | допустимый | вредный | | | | опасный |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Превышение ПДУ (раз) | | | | | | | |
| Электростатическое поле [<\*\*\*>](#P960) | Естественный фон | [<\*\*>](#P959) |  |  | - | - | - |
| Постоянное магнитное поле [<\*\*\*\*>](#P961) | Естественный фон | [<\*\*>](#P959) |  |  |  | - | - |
| Электрическое поле промышленной частоты (50 Гц [<\*\*\*\*>](#P961)) | Естественный фон | [<\*\*>](#P959) |  |  | >10 | - | >40 [<\*>](#P958) |
| Магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) [<\*\*\*\*>](#P961) | Естественный фон | [<\*\*>](#P959) |  |  | >10 | - | - |
| ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ [<\*\*\*\*\*>](#P962) | - |  | >ПДУ |  |  |  | - |
| ЭМИ радиочастотного диапазона [<\*\*\*\*\*\*>](#P963) | | | | | | | |
| 0,01 - 0,03 МГц | Естественный фон | [<\*\*>](#P959) |  |  | >10 | - | - |
| 0,03 - 3,0 МГц | Естественный фон | [<\*\*\*\*\*\*\*>](#P964) |  |  | >10 | - | - |
| 3,0 - 30,0 МГц | Естественный фон | [<\*\*\*\*\*\*\*>](#P964) |  |  |  | >10 | - |
| 30,0 - 300,0 МГц | Естественный фон | [<\*\*\*\*\*\*\*>](#P964) |  |  |  | >10 | >100 [<\*>](#P958) |
| 300,0 МГц - 300,0 ГГц | Естественный фон | [<\*\*\*\*\*\*\*>](#P964) |  |  |  | >10 | >100 [<\*>](#P958) |

--------------------------------

<\*> Превышение максимального ПДУ для кратковременного воздействия.

<\*\*> Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение измеренных на рабочих местах величин ЭМИ, определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего дня.

<\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к электромагнитным полям в производственных условиях, ГОСТ 12.1.045-84 "Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7106A77382D33FEA0A1708C0BK3E3N) Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. N 3.

<\*\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к электромагнитным полям в производственных условиях.

<\*\*\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам.

<\*\*\*\*\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), ГОСТ 12.1.006-84 "Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля", утвержденным [постановлением](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7106A77382D33FEA0A1708C0BK3E3N) Госстандарта Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. N 3, с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1987 года (ИУС 2-88).

<\*\*\*\*\*\*\*> ПДУ энергетической экспозиции ЭМИ.

Таблица 12

**Классы условий труда при действии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона (лазерное, ультрафиолетовое)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактор | | Класс условий труда | | | | | |
| допустимый | вредный | | | | опасный |
| 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| Лазерное излучение [<\*>](#P1004) | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ультрафиолетовое излучение | при наличии производственных источников УФ-А + УФ-В, УФ-С, Вт/кв.м | ДИИ [<\*\*>](#P1005) | [<\*\*>](#P1005) | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к лазерному излучению, при эксплуатации лазерных изделий ( - для хронического воздействия, - для однократного воздействия).



<\*\*> В соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к ультрафиолетовому излучению производственных источников. При превышении допустимой интенсивности излучения (ДИИ) работа должна производиться при использовании средств коллективной и (или) индивидуальной защиты.

Таблица 13

**Оценка классов и степеней условий труда при работах с источниками ионизирующего излучения (ИИИ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фактор условий труда | Класс условий труда | | | | |
| вредный 3 | | | | опасный |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работа с открытыми радионуклидными источниками излучения (радиоактивными веществами) | | | | | |
| 1.1 | Мощность дозы внешнего гамма- излучения (МД), мкЗв/час | 1. Работа с ИИИ,  2. Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 1.2 | Активность на рабочем месте радионуклида (количество радиоактивных веществ, Бк) | Менее Бк радия-226 или эквивалентное по радиотоксичности количество радиоактивных веществ | Не менее Бк радия-226 или эквивалентное по радиотоксичности количество радиоактивных веществ | Бк радия-226 или эквивалентное по радиотоксичности количество радиоактивных веществ |  |  |
| 1.3 | Радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (плотность потока альфа- и бета-частиц), част./(кв.см x мин) |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 1.4 | Среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе, Бк/куб.м |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 2 | Работа с закрытыми радионуклидными источниками излучения | | | | | |
| 2.1 | Мощность дозы внешнего гамма- излучения (МД), мкЗв/час | 1. Работа с ИИИ,  2. Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 2.2 | Активность источника (облучателя), Бк: |  |  |  |  |  |
| - на стационарных гамма-установках |  |  |  |  |  |
| - на переносных гамма-дефектоскопах (установках) |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Источник нейтронов (радионуклидный), нейтронов/с |  |  |  |  |  |
| 3 | Работа с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение | | | | | |
| 3.1 | Мощность дозы рентгеновского излучения (МД), мкЗв/час | 1. Работа с ИИИ,   2. Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 3.2 | Мощность пучка ускорителей заряженных частиц (энергия 100 кэВ и выше), Ватт | <0,1 | От 0,1 до 10 |  |  |  |
| 3.3 | Мощность, рассеиваемая на аноде рентгеновской установки (макс. энергия излучения от 10 до 100 кэВ), Ватт | <10 | От 10 до 1000 |  |  |  |
| 3.4 | Выход нейтронов генератора нейтронов, нейтронов/с |  | От до |  |  |  |
| 4 | Другие работы с источниками ионизирующих излучений | | | | | |
| 4.1 | Транспортировка радиоактивных источников | | | | | |
| 4.1.1 | Категория транспортной упаковки | 1 - 2 | 3 - 4 |  |  |  |
| 4.1.2 | Мощность дозы внешнего гамма- и рентгеновского излучения (МД), мкЗв/час | 1. Работа с ИИИ,  2. Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |  |
| 4.2 | Работа на объектах атомной энергетики (работа на исследовательских, промышленных атомных реакторах, критических сборках, подкритических сборках в составе электрофизических устройств, термоядерных установках, атомных станциях, на работах по выводу из эксплуатации атомных станций всех типов) | | | | | |
| 4.2.1 | Мощность дозы внешнего гамма-, рентгеновского и нейтронного излучения (МД), мкЗв/час | Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 4.2.2 | Класс работ (по активности ИИИ на рабочем месте, приведенной к группе А) |  | 3 | 2 | 1 (1, 2, 3 зоны) |  |
| 4.2.3 | Радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты (плотность потока альфа- и бета-частиц), част./(кв.см x мин) |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 4.2.4 | Среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе, Бк/куб.м |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 4.3 | Работы на территории в зонах радиоактивного загрязнения, относящихся к зонам эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения, последующего отселения | | | | | |
| 4.3.1 | Мощность дозы внешнего гамма-излучения (МД), мкЗв/час | 1. Работа с ИИИ,  2. Работа в зоне воздействия ИИИ, | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 4.3.2 | Радиоактивное загрязнение рабочих поверхностей, кожи, средств индивидуальной защиты, в том числе спецодежды (плотность потока альфа- и бета-частиц), част. /(кв.см x мин) |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| 4.3.3 | Среднегодовая объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе, Бк/куб.м |  | Работа с ИИИ, | Работа с ИИИ, |  |  |
| (пп. 4.3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B102K3E2N) Минздрава от 02.07.2015 N 89) | | | | | | |

Примечание. ДОА, рассчитываются исходя из непревышения предела доз облучения персонала.



(примечание введено [постановлением](consultantplus://offline/ref=B97200F42A711D900B8AC410ABD4B11F515C421CD7166B7D322F3FA3AAA92980093451799214A21BE55692B100K3EDN) Минздрава от 02.07.2015 N 89)

Таблица 14

**Классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели тяжести трудового процесса | Классы условий труда | | | |
| оптимальный, 1 класс | допустимый, 2 класс | вредный, 3 класс | |
| 1 степени | 2 степени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Физическая динамическая нагрузка (внешняя механическая работа за смену), кг x м = кгм | | | | |
| 1.1. При региональной нагрузке (с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) при перемещении груза на расстояние до 1 м: для мужчин для женщин | До 2500 До 1500 | 2501 - 5000 1501 - 3000 | 5001 - 7000 3001 - 4000 | Более 7000 Более 4000 |
| 1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног): 1.2.1. при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: для мужчин для женщин | До 12500 До 7500 | 12501 - 25000 7501 - 15000 | 25001 - 35000 15001 - 25000 | Более 35000 Более 25000 |
| 1.2.2. при перемещении груза на расстояние более 5 м: для мужчин для женщин | До 24000 До 14000 | 24001 - 46000 14001 - 28000 | 46001 - 70000 28001 - 40000 | Более 70000 Более 40000 |
| 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг | | | | |
| 2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): для мужчин для женщин | До 15 До 5 | 16 - 30 6 - 10 | 31 - 35  11 - 12 | Более 35  - |
| 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены: для мужчин для женщин | До 5 До 3 | 6 - 15 4 - 7 | 16 - 20 8 - 10 | Более 20  - |
| 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: 2.3.1. с рабочей поверхности: для мужчин для женщин | До 250 До 100 | 251 - 870 101 - 350 | 871 - 1500  351 - 700 | Более 1500 Более 700 |
| 2.3.2. с пола: для мужчин для женщин | До 100 До 50 | 101 - 435 51 - 175 | 436 - 600 176 - 350 | Более 600 Более 350 |
| 3. Стереотипные рабочие движения, количество за смену | | | | |
| 3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук) при работе с ПЭВМ | До 20000 | 20001 - 40000 | 40001 - 60000 | Более 60000 |
| 3.2. При других работах с локальной нагрузкой | До 5000 | 5001 - 8640 | 8641 - 24000 | Более 24000 |
| 3.3. При региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса) | До 3600 | 3601 - 6000 | 6001 - 12800 | Более 12800 |
| 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий, кг (силы) x с = кгс | | | | |
| 4.1. Одной рукой: для мужчин для женщин | До 18000 До 11000 | 18001 - 36000 11001 - 22000 | 36001 - 70000 22001 - 42000 | Более 70000 Более 42000 |
| 4.2. Двумя руками: для мужчин для женщин | До 36000 До 22000 | 36001 - 70000 22001 - 42000 | 70001 - 140000 42001 - 84000 | Более 140000 Более 84000 |
| 4.3. С участием мышц корпуса, ног: для мужчин для женщин | До 43000 До 26000 | 43001 - 100000 26001 - 60000 | 100001 - 200000 60001 - 120000 | Более 200000 Более 120000 |
| 5. Рабочая поза | Свободная, удобная поза, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в позе стоя до 40% времени смены | Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, неудобным размещением конечностей и другое) и (или) фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга). Нахождение в позе стоя до 60% времени смены; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и другое) до 10% времени смены | Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобной и (или) фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и другое) до 25% времени смены. Нахождение в позе стоя более 60% времени смены, обусловленное техпроцессом | Периодическое, более 50% времени смены, нахождение в неудобной и (или) фиксированной позе; пребывание в вынужденной позе (на коленях, на корточках и другое) более 25% времени смены |
| 6. Наклоны корпуса | | | | |
| Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену | До 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | Более 300 |
| 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км | | | | |
| 7.1. По горизонтали | До 4 | 4,1 - 8 | 8,1 - 12 | Более 12 |
| 7.2. По вертикали | До 2 | 2,1 - 4 | 4,1 - 8 | Более 8 |

Таблица 15

**Классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели напряженности трудового процесса | Классы условий труда | | | |
| оптимальный | допустимый | вредный | |
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | |
| 1 степени | 2 степени |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Интеллектуальные нагрузки | | | | |
| 1.1. Содержание работы | Отсутствует необходимость принятия решения | Решение простых задач по инструкции | Решение сложных задач с выбором по известным алгоритмам (работа по серии инструкций) | Эвристическая (творческая) деятельность, требующая решения алгоритма, единоличное руководство в сложных ситуациях |
| 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Восприятие сигналов, но не требуется коррекция действий | Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операций | Восприятие сигналов с последующим сопоставлением фактических значений параметров с их номинальными значениями. Заключительная оценка фактических значений параметров | Восприятие сигналов с последующей комплексной оценкой связанных параметров. Комплексная оценка всей производственной деятельности |
| 1.3. Распределение функций по степени сложности задания | Обработка и выполнение задания | Обработка, выполнение задания и его проверка | Обработка, проверка и контроль за выполнением задания | Контроль и предварительная работа по распределению заданий другим лицам |
| 1.4. Характер выполняемой работы | Работа по индивидуальному плану | Работа по установленному графику с возможной его коррекцией по ходу деятельности | Работа в условиях дефицита времени | Работа в условиях дефицита времени и информации с повышенной ответственностью за конечный результат |
| 2. Сенсорные нагрузки | | | | |
| 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (в % от времени смены) | До 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | Более 75 |
| 2.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | До 75 | 76 - 175 | 176 - 300 | Более 300 |
| 2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения | До 5 | 6 - 10 | 11 - 25 | Более 25 |
| 2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | Более 5 мм - 100% | 5 - 1,1 мм - более 50%; 1 - 0,3 мм - до 50%; менее 0,3 мм - до 25% | 1 - 0,3 мм - более 50%; менее 0,3 мм - 25 - 50% | Менее 0,3 мм - более 50% |
| 2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | До 25 | 26 - 50 | 51 - 75 | Более 75 |
| 2.6. Наблюдение за экранами ВДТ (часов в смену): |  |  |  |  |
| при буквенно-цифровом типе отображения информации | До 2 | 2 - 3 | 3 - 4 | Более 4 |
| при графическом типе отображения | До 3 | 3 - 5 | 5 - 6 | Более 6 |
| 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | Разборчивость слов и сигналов от 100 до 90%. Помехи отсутствуют | Разборчивость слов и сигналов от 90 до 70%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 3,5 м | Разборчивость слов и сигналов от 70 до 50%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2 м | Разборчивость слов и сигналов менее 50%. Имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 1,5 м |
| 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | До 16 | 16 - 20 | 20 - 25 | Более 25 |
| 3. Эмоциональные нагрузки | | | | |
| 3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибок | Несет ответственность за выполнение отдельных элементов заданий. Влечет за собой дополнительные усилия в работе со стороны работника | Несет ответственность за функциональное качество вспомогательных работ (заданий). Влечет за собой дополнительные усилия со стороны вышестоящего руководства (бригадира, мастера и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество основной работы (задания). Влечет за собой исправления за счет дополнительных усилий всего коллектива (группы, бригады и т.п.) | Несет ответственность за функциональное качество конечной продукции, работы, задания. Влечет за собой повреждение оборудования, остановку технологического процесса, может возникнуть опасность для жизни |
| 3.2. Степень риска для собственной жизни | Исключена |  |  | Вероятна |
| 3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц | Исключена |  |  | Возможна |
| 4. Монотонность нагрузок | | | | |
| 4.1. Число элементов (приемов) для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях | Более 10 | 9 - 6 | 5 - 3 | Менее 3 |
| 4.2. Продолжительность выполнения простых производственных заданий или повторяющихся операций, с | Более 100 | 100 - 25 | 24 - 10 | Менее 10 |
| 4.3. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) | Менее 75 | 76 - 80 | 81 - 90 | Более 90 |
| 5. Режим работы | | | | |
| 5.1. Сменность работы | Односменная работа (без ночной смены) | Двухсменная работа (без ночной смены) | Двухсменная с ночной сменой, трехсменная работа (работа в ночную смену), суточные дежурства | Нерегулярная сменность с работой в ночное время |

Таблица 16

Примерная форма

**Сводная карта гигиенической оценки условий труда N \_\_\_\_\_\_\_\_**

Организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Производство, профессия, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Рабочее место \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Количество аналогичных рабочих мест \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Участок (технологическая стадия, операция) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Производственный фактор, единица измерения | Протокол исследования (N, дата) | Нормативное значение (ПДК, ПДУ) | Фактическая величина | Класс условий труда | | | | | | |
| оптимальный | допустимый | вредные | | | | опасные |
| степень 1 | степень 2 | степень 3 | степень 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Химический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Биологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Аэрозоли ПФД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инфразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ультразвук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вибрация общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вибрация локальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЭМИ и неионизирующие излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ионизирующее излучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Микроклимат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тяжесть труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Напряженность труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая оценка условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приложение 3

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ВЕЩЕСТВ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ**

1. Комбинации веществ с эффектом суммации, указанных в [таблице](#P1850).

2. Однонаправленным действием на организм работников, как правило, обладают:

комбинации веществ с одинаковой спецификой клинических проявлений согласно приложениям 3, [4](#P1979), [9](#P2452) к настоящим Санитарным нормам и правилам, а также вещества аллергенного, канцерогенного действия, вещества, опасные для репродуктивного здоровья:

вещества раздражающего типа действия (кислоты и щелочи и другое);

аллергены (эпихлоргидрин и формальдегид и другое);

вещества наркотического типа действия (комбинации спиртов и другое);

фиброгенные пыли;

вещества, канцерогенные для человека;

вещества, опасные для репродуктивного здоровья;

амино- и нитросоединения;

аминосоединения и окись углерода;

нитросоединения и окись углерода.

3. Комбинации веществ, близкие по химическому строению:

хлорированные углеводороды (предельные и непредельные);

бромированные углеводороды (предельные и непредельные);

различные спирты;

различные щелочи;

ароматические углеводороды (толуол и бензол; толуол и ксилол и др.);

аминосоединения;

нитросоединения и другое;

оксиды азота и оксид углерода.

4. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них (, ,..., ) в воздухе рабочей зоны к их ПДК (, ,..., ) не должна превышать единицы:



Таблица 1

**Комбинации веществ с эффектом суммации**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Сочетания веществ однонаправленного действия [<\*>](#P1966) |
| 1 | 2 |
| 1 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
| 2 | Азота диоксид и серы диоксид |
| 3 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
| 4 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
| 5 | Акриловая и 2-метилпроп-2-еновая (метакриловая) кислоты |
| 6 | Акриловая, 2-метилпроп-2-еновая (метакриловая) кислоты, бутилакрилат, бутил-2-метилпроп-2-еноат (бутилметакрилат), метилакрилат, метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат) |
| 7 | Аммиак и гидросульфид (сероводород) |
| 8 | Аммиак и формальдегид |
| 9 | Аммиак, гидросульфид (сероводород), формальдегид |
| 10 | Ацетальдегид и этенилацетат (винилацетат) |
| 11 | Бензол и ацетофенон |
| 12 | Бромметан и сероуглерод |
| 13 | (1а, 2а, 3а, 4В(3, 5, 6р)-Гекса-(1,2,3,4,5,6)-хлорциклогексан (у- гексахлоран) и S-(2,3-Дигидро-3-оксо-6-хлорбензоксазол-3-илметил)- 0,0-диэтилфосфат (фозалон) |
| 14 | Гидросульфид (сероводород) и динил |
| 15 | Гидросульфид (сероводород) и углерод дисульфид (сероуглерод) |
| 16 | Гидросульфид (сероводород) и формальдегид |
| 17 | Гидрофторид (фтористый водород) и соли фтористоводородной кислоты |
| 18 | Диванадия пентоксид и марганца оксиды |
| 19 | Диванадия пентоксид и серы диоксид |
| 20 | Диванадия пентоксид, хрома триоксид |
| 21 | 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
| 22 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон и 1,4-нафтохинон |
| 23 | Изопропилбензол (кумол) и изопропилбензола гидроперекись |
| 24 | Мышьяка триоксид и германий |
| 25 | Мышьяка триоксид и свинца ацетат |
| 26 | 0-(4-Нитрофенил)-0,0-диэтилтиофосфат (тиофос) и диэтил[(ди- метоксифосфинотиоил)-тио]бутандиоат (карбофос) |
| 27 | Озон, азота диоксид и формальдегид |
| 28 | Пентановая (валериановая), гексановая (капроновая) и бутановая (масляная) кислоты |
| 29 | Пропан-2-он (ацетон) и крезол (изомеры) |
| 30 | Пропан-2-он (ацетон) и метилфенилкетон (ацетофенон) |
| 31 | Пропан-2-он (ацетон) и фенол |
| 32 | Пропан-2-он (ацетон), 2-фурфуральдегид (фурфурол), формальдегид и фенол |
| 33 | Пропан-2-он (ацетон), проп-2-ен-1-аль (акролеин), фталевый ангидрид |
| 34 | Свинца оксид и серы диоксид |
| 35 | Сернокислые медь, кобальт, никель и серы диоксид |
| 36 | Серы диоксид и гидросульфид (сероводород) |
| 37 | Серы диоксид и гидрофторид (фтористый водород) |
| 38 | Серы диоксид и никель металлический |
| 39 | Серы диоксид и серная кислота |
| 40 | Серы диоксид и серы триоксид |
| 41 | Серы диоксид и фенол |
| 42 | Серы диоксид, серы триоксид, аммиак и окислы азота |
| 43 | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль кварцсодержащая |
| 44 | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
| 45 | Углерода оксид и пыль цементного производства |
| 46 | Углерода оксид, азота диоксид, формальдегид и гексан |
| 47 | Уксусная кислота и ацетангидрид (уксусный ангидрид) |
| 48 | Уксусная кислота, фенол и уксусной кислоты этиловый эфир (этилацетат) |
| 49 | Фенол и метилфенилкетон (ацетофенон) |
| 50 | Формальдегид и гидрохлорид (соляная кислота) |
| 51 | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
| 52 | Циклогексан и бензол |
| 53 | 1.3-Изобензофурандион (фталевый ангидрид) и дигидрофурандион-2,5 (малеиновый ангидрид) |

--------------------------------

<\*> Использованы материалы правовых актов, устанавливающих требования к воздуху рабочей зоны.

При отсутствии одного, двух или более веществ из их комбинаций, представленных выше, следует также пользоваться формулой для оценки эффекта суммации в соответствии с [п. 4](#P1864) настоящего приложения.

Приложение 4

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ВЕЩЕСТВ, ПРИ РАБОТЕ С КОТОРЫМИ НЕДОПУСТИМО (ИСКЛЮЧЕНО) ПОПАДАНИЕ ИХ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И НА КОЖУ**

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=2BEF199AF6231487E059D6EB517D8440BBAE12F39DEB0E29BFB096D990B5736B5E111C596CF6924CE3A3E22579L9EFN) Минздрава от 30.06.2014 N 51)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование веществ | ПДК, мг/куб.м | Агрегатное состояние [<\*>](#P2003) | Класс опасности |
| 1. Противоопухолевые лекарственные средства | | | | |
| Все лекарственные средства, относящиеся к фармакологическим подгруппам анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств: L01A, L01B, L01C, L01D, L01XA, L01XB, L02A, L02B, L04AX | | | | |
| 2. Гормоны-эстрогены | | | | |
| 1 | 3-Окси-эстра-1,3,5(10)-триен-17-он (эстрон) | - | А | 1 |
| 2 |  | - | А | 1 |

--------------------------------

<\*> Агрегатное состояние вещества в воздухе рабочей зоны - А - аэрозоль.

Приложение 5

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПЫЛЕВОЙ НАГРУЗКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА И ДОПУСТИМОГО СТАЖА РАБОТЫ В КОНТАКТЕ С АПФД**

1. ПН на органы дыхания рабочего (или группы рабочих, если они выполняют аналогичную работу в одинаковых условиях) рассчитывается исходя из фактических среднесменных концентраций АПФД в воздухе рабочей зоны, объема легочной вентиляции (зависящего от тяжести труда) и продолжительности контакта с пылью:

ПН = К x *N* x *T* x *Q*,

где ПН - фактическая пылевая нагрузка за расчетный период, мг;

К - фактическая среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/куб.м;

*N* - число рабочих смен в календарном году;

*T* - количество лет контакта с АПФД;

*Q* - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;

x - знак умножения.

2. ПН можно рассчитать за любой период работы в контакте с пылью для получения фактической или прогностической величины [<\*>](#P2028).

--------------------------------

<\*> Рекомендуется использование следующих усредненных величин объемов легочной вентиляции, которые зависят от уровня энерготрат и соответственно категорий работ согласно санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к микроклимату производственных помещений, правовым актам, устанавливающим требования к воздуху рабочей зоны:

для работ категорий Iа - Iб объем легочной вентиляции за смену составляет 4 куб.м;

для работ категорий IIа - IIб - 7 куб.м;

для работ категорий III - 10 куб.м.

3. Полученные значения фактической ПН сравнивают с величиной контрольной пылевой нагрузки (далее - КПН), значение которой рассчитывают в зависимости от фактического или предполагаемого стажа работы, ПДК пыли и категории работ.

КПН - это пылевая нагрузка, сформировавшаяся при условии соблюдения среднесменной ПДК пыли в течение всего периода профессионального контакта с фактором:

КПН = ПДКсс x *N* x *T* x *Q*,

где ПДКсс - среднесменная предельно допустимая концентрация пыли в зоне дыхания работника, мг/куб.м;

*N* - число рабочих смен в календарном году;

*T* - количество лет контакта с АПФД;

*Q* - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;

x - знак умножения.

4. При соответствии фактической пылевой нагрузки контрольному уровню условия труда относятся к допустимому классу и подтверждается безопасность продолжения работы в тех же условиях. Кратность превышения КПН указывает на класс вредности условий труда по данному фактору согласно [таблице 3](#P422) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

Пример.

Дробильщик проработал 7 лет в условиях воздействия пыли гранита, содержащей 60% . Среднесменная концентрация пыли за этот период составляла 3 мг/куб.м. Категория работ - IIб (объем легочной вентиляции равен 7 куб.м). Среднесменная ПДК данной пыли - 2 мг/куб.м. Среднее количество рабочих смен в году - 248.



Определить:

а) пылевую нагрузку (ПН);

б) контрольную пылевую нагрузку (КПН) за этот период;

в) класс условий труда;

г) контрольную пылевую нагрузку за период 25-летнего контакта с фактором ;



д) допустимый стаж работы в таких условиях.

Решение.

а) Определяем фактическую пылевую нагрузку за рассматриваемый период:

ПН = К x *N* x *T* x *Q*,

где К - фактическая среднесменная концентрация в зоне дыхания работника, мг/куб.м;

*N* - количество рабочих смен в календарном году;

*T* - количество лет контакта с АПФД;

*Q* - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;

x - знак умножения.

Соответственно ПН = 3 мг/куб.м x 248 смен x 7 лет x 7 куб.м = 36 456 мг.

б) Определяем контрольную пылевую нагрузку за этот же период работы:

КПН = ПДКсс x *N* x *T* x *Q*,

где ПДКсс - предельно допустимая среднесменная концентрация пыли, мг/куб.м;

*N* - число рабочих смен в календарном году;

*T* - количество лет контакта с АПФД;

*Q* - объем легочной вентиляции за смену, куб.м.

Соответственно: КПН = 2 x 248 x 7 x 7 = 24 304 мг.

в) Рассчитываем величину превышения КПН:

ПН / КПН = 36 456 / 24 340 = 1,5, т.е. фактическая ПН превышает КПН за этот же период работы в 1,5 раза.

Соответственно согласно [таблице 3](#P422) приложения 2 настоящих Санитарных норм и правил класс условий труда дробильщика - вредный, 3.1.

г) Определяем КПН за средний рабочий стаж, который принимаем равным 25 годам:



д) Определяем допустимый стаж работы в данных условиях:



Таким образом, в данных условиях труда дробильщик может проработать не более 17 лет.

Пример.

Рабочий работал в контакте с асбестсодержащей пылью (содержание асбеста более 20% по массе). ПДКсс пыли - 0,5 мг/куб.м. Общий стаж работы - 15 лет. Первые 5 лет фактическая среднесменная концентрация пыли составляла 10 мг/куб.м, категория работ - III (объем легочной вентиляции - 10 куб.м в смену). Следующие 6 лет фактическая среднесменная концентрация (далее - ССК) пыли была равна 3 мг/куб.м, категория работ - IIа (объем легочной вентиляции за смену - 7 куб.м) и последние 4 года ССК составляла 0,9 мг/куб.м, категория работ - IIа (объем вентиляции - 7 куб.м). Среднее количество рабочих смен в году - 248.

Определить:

а) ПН;

б) КПН за этот период;

в) класс условий труда;

г) ;



д) допустимый стаж работы в таких условиях.

Решение.

а) Определяем фактическую пылевую нагрузку за все периоды работы:



где ,..., - среднесменная концентрация пыли в зоне дыхания работника за разные периоды времени, мг/куб.м;



*N* - рабочих смен в календарном году;

,..., - количество лет контакта с АПФД при постоянной ССК пыли;



,..., - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;



х - знак умножения.

Соответственно ПН = (10 мг/куб.м x 248 смен x 5 лет x 10 куб.м) + (3 мг/куб.м x 248 смен x 6 лет x 7 куб.м) + (0,9 мг/куб.м x 248 смен x 4 года x 7 куб.м) = 124 000 + 31 248 + 6249 = 161 498 мг.

б) Определяем КПН за этот же период:



где ПДКсс - предельно допустимая среднесменная концентрация пыли, мг/куб.м;

*N* - количество рабочих смен в календарном году;

,..., - количество лет контакта с АПФД при неизменных условиях;



,..., - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;



х - знак умножения.

Соответственно КПН = (0,5 мг/куб.м x 248 смен x 5 лет x 10 куб.м) + (0,5 мг/куб.м x 248 смен x 6 лет x 7 куб.м) + (0,5 мг/куб.м x 248 смен x 4 года x 7 куб.м) = 7440 мг + 5208 мг + 3472 мг = 16 120 мг.

Примечание. При пересмотре ПДК для расчета КПН используется последний по времени норматив.

в) Рассчитываем величину превышения КПН:

ПН / КПН = 161 498 / 16 120 = 10,

т.е. фактическая ПН превышает КПН за тот же период работы в 10 раз. Соответственно класс условий труда - вредный, 3.3. В данном случае рекомендуется принятие мер по выведению рабочего из контакта с асбестсодержащей пылью.

Пример.

Работник поступает на работу в контакте с асбестсодержащей пылью со следующими условиями: среднесменная концентрация составляла 0,9 мг/куб.м, категория работ - IIа (объем легочной вентиляции - 7 куб.м). Среднее количество рабочих смен в году 248. Рассчитать допустимый стаж работы и класс условий труда при существующих условиях для вновь принимаемых рабочих.

а) Допустимый стаж работы составит:



где = 0,5 мг/куб.м x 248 смен x 25 лет x 7 куб.м = 21700 мг.



Таким образом, вновь принимаемый рабочий может проработать на данном рабочем месте при существующих условиях 14 лет.

б) Рассчитываем класс условий труда:



т.е. условия труда вредные, класс 3.2.

Приложение 6

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ПРИ РАБОТЕ ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА. ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ НАГРЕВАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА**

1. Для обеспечения среднесменного термического напряжения работающих на допустимом уровне суммарная продолжительность их деятельности в условиях нагревающего микроклимата в течение рабочей смены не должна превышать 7, 5, 3 и 1 ч соответственно классам вредности условий труда ([таблица 1](#P2149) настоящего приложения). Рекомендуемое ограничение стажа работы в зависимости от класса вредности нагревающего микроклимата указано в [таблице 1](#P2149).

Таблица 1

**Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс условий труда | Допустимая термическая нагрузка за рабочую смену, ч | Рекомендуемый стаж работы, годы |
| 2 | 8 | 20 |
| 3.1 | 7 | 17 |
| 3.2 | 5 | 13 |
| 3.3 | 3 | 10 |
| 3.4 | 1 | 7 |

2. Во избежание чрезмерного (опасного) общего перегревания и локального повреждения (ожог) должна быть регламентирована продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения и пауз между ними (согласно [таблице 2](#P2174) настоящего приложения).

Таблица 2

**Защита временем при воздействии инфракрасного облучения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность инфракрасного облучения, Вт/кв.м | Продолжительность периодов непрерывного облучения, мин | Продолжительность паузы, мин | Соотношение продолжительности облучения и пауз |
| 350 | 20 | 8 | 2,5 |
| 700 | 15 | 10 | 1,5 |
| 1050 | 12 | 12 | 1,0 |
| 1400 | 9 | 13 | 0,7 |
| 1750 | 7 | 14 | 0,5 |
| 2100 | 5 | 15 | 0,33 |
| 2450 | 3,5 | 12 | 0,3 |

Примечание. Указанное предполагает применение спецодежды согласно ГОСТ ССБТ 12.4.176 "Одежда специальная для защиты от теплового излучения", ГОСТ ССБТ 12.4.045 "Костюмы мужские для защиты от повышенных температур" и использование средств коллективной защиты от инфракрасных излучений согласно ГОСТ ССБТ 12.4.123 "Средства коллективной защиты от инфракрасных излучений". СИЗ предохраняет от острого локального поражения и лишь частично от общего перегревания.

Рекомендуется принимать на работу в нагревающей среде лиц не моложе 25 лет и не старше 40.

3. При работе в условиях нагревающего микроклимата класса 3.3 патологические состояния развиваются в среднем через 15,5 года, а в условиях 3.4 - через 8 лет стажа работы.

4. Учитывая сложность реадаптации к тепловому облучению, рекомендуется применять меры гигиенической защиты здоровья работников (сокращение времени контакта, средства индивидуальной защиты и другое).

**ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОЗОЛЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ (АПФД)**

5. Для оценки возможности продолжения работы в конкретных условиях труда, расчета допустимого стажа работы в этих условиях труда (для вновь принимаемых на работу) необходимо сопоставление фактических и контрольных уровней пылевой нагрузки ([глава 5](#P121) настоящих Санитарных норм и правил).

6. В том случае, когда фактические пылевые нагрузки не превышают контрольных пылевых нагрузок, подтверждается возможность продолжения работы в тех же условиях.

7. При превышении контрольной пылевой нагрузки необходимо рассчитать стаж работы , при котором пылевая нагрузка не будет превышать контрольной пылевой нагрузки. При этом контрольную пылевую нагрузку рекомендуется определять за средний рабочий стаж, равный 25 годам. В тех случаях, когда продолжительность работы более 25 лет, расчет следует производить исходя из реального стажа работы.



где - допустимый стаж работы в данных условиях, лет;



- контрольная пылевая нагрузка на 25 лет работы в условиях соблюдения ПДК, мг;



К - фактическая среднесменная концентрация пыли, мг/куб.м;

*N* - количество смен в календарном году;

*Q* - объем легочной вентиляции за смену, куб.м;

x - знак умножения.

При этом значение К принимается как средневзвешенная величина за все периоды работы:



где , ,..., - фактические среднесменные концентрации за отдельные периоды работы, мг/куб.м;



, ,..., - периоды работы, за время которых фактические концентрации пыли были постоянны.



Аналогично за все периоды работы рассчитывается величина объема легочной вентиляции Q.

8. В случае изменения уровней запыленности воздуха рабочей зоны или категории работ (объема легочной вентиляции за смену) фактическая пылевая нагрузка рассчитывается как сумма фактических пылевых нагрузок за каждый период, когда указанные показатели были постоянными. При расчете контрольной пылевой нагрузки также учитывается изменение категории работ по тяжести в различные периоды времени смены.

**ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ШУМА**

9. Работа в условиях повышенных уровней звука не допускается. В случае невозможности снижения уровней шума до допустимого уровня осуществляется защита временем путем введения перерывов. Длительность дополнительных регламентированных перерывов устанавливается с учетом уровня шума, его спектра и средств индивидуальной защиты согласно [таблице 3](#P422) настоящего приложения.

Для тех групп работников, где по условиям техники безопасности не допускается использование средств индивидуальной защиты от шума (прослушивание сигналов и другое), учитывается только уровень шума и его спектр.

10. Отдых в период регламентированных перерывов следует проводить в специально оборудованных помещениях. Во время обеденного перерыва работающие при воздействии повышенных уровней шума также должны находиться в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не выше 50 дБА).

Таблица 3

**Рекомендуемая длительность и периодичность регламентированных дополнительных перерывов при работе в условиях воздействия повышенных уровней шума** [<\*>](#P2290)**, мин**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, дБА экв | Частотная характеристика шума | Работа без противошумов | | Работа с противошумами | |
| до обеденного перерыва | после обеденного перерыва | до обеденного перерыва | после обеденного перерыва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| До 95 | Низкочастотный Среднечастотный Высокочастотный | 10 10 15 | 10 10 15 | 5 10 10 | 5 10 10 |
| До 105 | Низкочастотный Среднечастотный Высокочастотный | 15 15 20 | 15 15 20 | 10 10 10 | 10 10 10 |
| До 115 | Низкочастотный Среднечастотный Высокочастотный | 20 20 25 | 20 20 25 | 10 10 15 | 10 10 15 |
| До 125 | Низкочастотный Среднечастотный Высокочастотный | 25 25 30 | 25 25 30 | 15 15 20 | 15 15 20 |

--------------------------------

<\*> Длительность перерыва в случае воздействия импульсного шума должна быть такой же, как для постоянного шума с уровнем на 10 дБА выше импульсного. Например, для импульсного шума 105 дБА длительность перерывов должна быть такой же, как при постоянном шуме в 115 дБА. Уровни до 115 и 125 дБА, приведенные в таблице, регламентируют условия труда только в условиях воздействия импульсного шума.

**ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ**

11. При использовании виброопасных ручных инструментов работы следует производить в соответствии с разработанными режимами труда, согласно которым суммарное время контакта с вибрацией в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от величины превышения нормативов санитарных норм и правил, устанавливающих требования к производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

Допустимое суммарное за смену время действия локальной вибрации указано в [таблице 4](#P2297).

Таблица 4

**Защита временем при контакте с локальной вибрацией, превышающей ПДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение ПДУ локальной вибрации | | Допустимое суммарное время  воздействия локальной  вибрации за смену, мин |
| дБ | раз |
| 1 | 1,1 | 381 |
| 2 | 1,25 | 302 |
| 3 | 1,4 | 240 |
| 4 | 1,6 | 191 |
| 5 | 1,8 | 151 |
| 6 | 2,0 | 120 |
| 7 | 2,25 | 95 |
| 8 | 2,5 | 76 |
| 9 | 2,8 | 60 |
| 10 | 3,2 | 48 |
| 11 | 3,6 | 38 |
| 12 | 4 | 30 |

12. Режимы труда следует разрабатывать в соответствии с методикой, указанной в санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования к производственной вибрации, вибрации в помещениях жилых и общественных зданий; санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к ручным инструментам и организации работ.

13. Регламентированные перерывы продолжительностью 20 - 30 мин, являющиеся составной частью режимов труда, устраиваются через 1 - 2 ч после начала смены и через 2 ч после обеденного перерыва (продолжительность которого должна быть не менее 40 мин) и используются для активного отдыха, проведения специального комплекса производственной гимнастики, физиотерапевтических процедур.

14. Время регламентированных перерывов включается в норму выработки, а режимы труда - в сменно-суточные задания.

15. Запрещается проведение сверхурочных работ с виброопасными ручными инструментами.

**ЗАЩИТА ВРЕМЕНЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАССА УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ДРУГИХ ФАКТОРОВ**

16. Защита временем в зависимости от класса условий труда для других факторов санитарных правил может быть рекомендована органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор на основе правовых актов, результатов физиолого-гигиенических исследований.

Приложение 7

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**ПРИМЕР ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ КАК НАГРЕВАЮЩЕГО, ТАК И ОХЛАЖДАЮЩЕГО МИКРОКЛИМАТА**

В течение 80% смены транспортировщики подвергаются воздействию повышенных температур, а 20% смены заняты в помещениях с охлаждающим микроклиматом. По интенсивности энерготрат их работа относится к категории IIа (по санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к микроклимату производственных помещений).

Оцениваются условия труда отдельно для нагревающего и охлаждающего микроклимата.

Определяется ТНС-индекс при работе в условиях повышенных температур. Он равен 26,2 °C, что в соответствии с [таблицей 6](#P602) приложения 2 характеризует условия труда как вредные второй степени - класс 3.2.

Температура воздуха в холодном помещении - +8 °C, что по [таблице 7](#P680) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам соответствует четвертой степени вредности (класс 3.4).

Рассчитывается средневзвешенная величина степени вредности умножением процента времени занятости в данных условиях на коэффициент:

для 3.1 класса условий труда - 1;

для 3.2 класса условий труда - 2;

для 3.3 класса условий труда - 3;

для 3.4 класса условий труда - 4;

для 4 класса условий труда - 5.

В нашем примере: ((80 x 2 + 20 x 4): 100) = 2,4, то есть степень вредности находится между классами 3.2 и 3.3. Так как организм работника подвергается действию температурного перепада, то степень вредности округляют в большую сторону.

Таким образом, условия труда транспортировщика по показателям микроклимата относятся к классу 3.3.

Приложение 8

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

**ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМАМИ ЛУЧИСТОГО ОБОГРЕВА**

1. Требования к допустимым параметрам микроклимата производственных помещений, оборудованных системами лучистого обогрева применительно к выполнению работ средней тяжести в течение 8-часовой рабочей смены человеку, одетому в комплект одежды с теплоизоляцией [<\*>](#P2429) 1 Кло, указаны в [таблице 1](#P2390).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, t, °C | Интенсивность теплового облучения, Вт/кв.м | Интенсивность теплового облучения, Вт/кв.м | Относительная влажность воздуха, *f*, % | Скорость движения воздуха, *V*, м/с |
| 11 | 60 [<\*\*>](#P2430) | 150 | 15 - 75 | Не более 0,4 |
| 12 | 60 | 125 | 15 - 75 | Не более 0,4 |
| 13 | 60 | 100 | 15 - 75 | Не более 0,4 |
| 14 | 45 | 75 | 15 - 75 | Не более 0,4 |
| 15 | 30 | 50 | 15 - 75 | Не более 0,4 |
| 16 | 15 | 25 | 15 - 75 | Не более 0,4 |

--------------------------------

<\*> Требования к допустимой интенсивности облучения применительно к иным условиям, чем это определено [пунктом 2](#P2434) настоящего приложения, должны быть установлены путем проведения специальных физиолого-гигиенических исследований.

<\*\*> При I > 60 следует использовать головной убор.

- интенсивность теплового облучения теменной части головы на уровне 1,7 м от пола при работе стоя и 1,5 м - при работе сидя.



- интенсивность теплового облучения туловища на уровне 1,5 м от пола при работе стоя и 1 м - при работе сидя.



2. Измерение параметров микроклимата в производственных помещениях, оборудованных системами лучистого обогрева, следует проводить в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающих требования к микроклимату производственных помещений, и примечаниями к [таблице 5](#P544) приложения 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

3. При измерении интенсивности теплового облучения головы работающих датчик измерительного прибора следует располагать в горизонтальной плоскости.

4. При измерении интенсивности теплового облучения туловища датчик измерительного прибора следует располагать в вертикальной плоскости.

5. При использовании систем лучистого обогрева производственных помещений рабочие места должны быть удалены от наружных стен на расстояние не менее 2 м.

6. По результатам исследований составляется протокол, в котором должна быть отражена оценка результатов выполненных измерений на соответствие нормативным требованиям.

7. В санитарных нормах и правилах, устанавливающих требования к микроклимату производственных помещений, представлены оптимальные и допустимые нормативные значения параметров микроклимата для производственных помещений, оборудованных традиционными - конвективными - системами отопления и кондиционирования воздуха.

Приложение 9

к Санитарным нормам

и правилам "Гигиеническая

классификация условий труда"

(СПРАВОЧНО)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ВЕЩЕСТВ, ОПАСНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ**

Таблица 1

**Вещества с остронаправленным механизмом действия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вещества | N CAS | ПДК, мг/куб.м [<\*>](#P2797) | Агрегатное состояние [<\*\*>](#P2798) | Класс опасности | Особенности действия [<\*\*\*>](#P2799) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Азота диоксид | 10102-44-0 | 2 | п | 3 | Р |
| 2 | Азота оксиды (в пересчете на ) [<\*\*\*\*>](#P2800) |  | 5 | п | 3 | Р |
| 3 | Арсин (водород мышьяковистый) | 7784-42-1 | 0,1 | п | 1 |  |
| 4 | Бензилцианид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 140-29-4 | 0,8 | а | 2 |  |
| 5 | Бор трифторид | 7637-07-2 | 1 | п | 2 | Р |
| 6 | Бром [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 7726-95-6 | 0,5 | п | 2 | Р |
| 7 | Бут-3-енонитрил [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (аллилцианид) | 109-75-1 | 0,3 | п | 2 |  |
| 8 | Гидробромид | 10035-10-6 | 2 | п | 2 | Р |
| 9 | Гидрофторид (в пересчете на F) | 7664-39-3 | 0,5/0,1 | п | 2 | Р |
| 10 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | 5 | п | 2 | Р |
| 11 | Гидроцианид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (водород цианистый) | 74-90-8 | 0,3 | п | 1 |  |
| 12 | Гидроцианида соли [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (в пересчете на гидроцианид) |  | 0,3 | п | 1 |  |
| 13 | Дигидросульфид (сероводород) | 7783-06-4 | 10 | п | 2 | Р |
| 14 | Дигидросульфид смесь с углеводородом |  | 3 | п | 2 |  |
| 15 | Диметилсульфат [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 77-78-1 | 0,1 | п | 2 | Р |
| 16 | 2-(2,6- Дихлорфениламино) имидазолина хлорид гидрохлорид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 4205-91-8 | 0,001 | а | 1 |  |
| 17 | Карбонилдихлорид (фосген) | 75-44-5 | 0,5 | п | 2 | Р |
| 18 | Кобальт гидридотетракарбонил (по Со) | 16842-03-8 | 0,1 | п | 1 | А |
| 19 | Кремний тетрафторид (по F) | 7783-61-1 | 0,5/0,1 | п | 2 | Р |
| 20 | Метилизоцианат [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 624-83-9 | 0,05 | п | 1 | А, Р |
| 21 | 4-Метилфенилен-1,3- Диизоцианат [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (толуилендиизоцианат) | 584-84-9 | 0,05 | п | 1 | А, Р |
| 22 | (1-Метилэтил) нитрит (изопропилнитрит) | 541-42-4 | 1 | п | 2 |  |
| 23 | Натрий нитрит | 7632-00-0 | 0,1 | а | 1 |  |
| 24 | Никель тетракарбонил | 13463-39-3 | 0,003 | п |  | К, А |
| 25 | Озон | 10028-15-6 | 0,1 | п |  | Р |
| 26 | Октафтор-2-метилпроп- 1-ен (перфторизобутилен) | 382-21-8 | 0,1 | п |  |  |
| 27 | Пропандинитрил [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 109-77-3 | 0,3 | п + а |  |  |
| 28 | Пропан-1,2,3-триола тринитрат> | 55-63-0 | 0,02 | п |  |  |
| 29 | Селен гексафторид |  | 0,2 | п |  |  |
| 30 | диСера декафторид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 5714-22-7 | 0,1 | п |  |  |
| 31 | (Т-4)Сера тетрафторид | 7782-60-0 | 0,2 | п | 2 |  |
| 32 | Тетраэтилсвинец [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 78-00-2 | 0,005 | п | 1 |  |
| 33 | Трихлорнитрометан [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 76-06-2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 34 | Углерода оксид [<\*\*\*\*\*>](#P2801) | 630-08-0 | 20 | п | 4 |  |
| 35 | Фенилизоцианат [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 103-71-9 | 0,5 | п | 2 | Р |
| 36 | Формальдегид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 50-00-0 | 0,5 | п | 2 | А, Р |
| 37 | Фосфин (водород фосфористый) | 3803-51-2 | 0,1 | п | 1 |  |
| 38 | Фосфорилхлорид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (фосфора хлороксид) | 10025-87-3 | 0,05 | п | 1 | Р |
| 39 | Фтор | 7782-41-4 | 0,03 | п | 1 |  |
| 40 | Хлор [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 7782-50-5 | 1 | п | 2 | Р |
| 41 | Хлор диоксид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 10049-04-4 | 0,1 | п | 1 | Р |
| 42 | Хлорфенилизоцианат [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (3- и 4- изомеры) | 1885-81-0 | 0,5 | п | 2 | А, Р |
| 43 | Хлорциан [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 506-77-4 | 0,2 | п | 1 |  |
| 44 | 2-Хлорэтанол [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (этиленхлоргидрин) | 107-07-3 | 0,5 | п | 2 | Р |
| 45 | Этиленимин [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) | 151-56-4 | 0,02 | п | 1 | А, Р |
| 46 | 2,2-[(1,4-Диоксо-1,4- бутандиил) бис-(окси) бис-N,N,N- триметилэтан]-аммоний дииодид [<\*\*\*\*\*\*>](#P2802) (дитилин) | 541-19-5 | 0,1 ОБУВ | а |  |  |

--------------------------------

<\*> В числителе максимальная, а в знаменателе среднесменная ПДК.

<\*\*> Преимущественное агрегатное состояние вещества в воздухе в условиях производства: п - пары и (или) газы, а - аэрозоль.

<\*\*\*> Наряду с остронаправленным механизмом действия приведены дополнительные особенности действия вещества: А - аллерген, К - канцероген, Р - раздражающее действие.

<\*\*\*\*> Азота пятиокись и азота окись на воздухе переходит в азота двуокись.

<\*\*\*\*\*> При длительности работы в воздухе рабочей зоны, содержащей оксид углерода, не более 1 ч ПДК оксида углерода может быть повышена до 50 мг/куб.м, при длительности работы не более 30 мин - не более 100 мг/куб.м, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/куб.м. Повторные работы при условии повышенного содержания оксида углерода могут проводиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

<\*\*\*\*\*\*> Требуется специальная защита кожи и глаз.

Таблица 2

**Вещества раздражающего действия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вещества по IUPAC и основные синонимы | N по ГН | ПДК, мг/куб.м [<\*>](#P3734) | Агрегатное состояние [<\*>](#P3734) | Класс опасности | Особенности действия [<\*\*>](#P3735) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Азота диоксид | 410102-44-0 | 2 | п | 3 | О |
| 2 | Азота оксиды (в пересчете на ) |  | 5 | п | 3 | О |
| 3 | Азотная кислота [<\*\*\*>](#P3736) | 7697-37-2 | 2 | а | 3 |  |
| 4 | альфа-Аминобензацетил- хлорид гидрохлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 39878-87-0 | 0,5 | а | 2 |  |
| 5 | 2-Аминопропан [<\*\*\*>](#P3736) (метилэтиламин) | 75-31-0 | 1 | п | 2 |  |
| 6 | Аммиак | 7664-41-7 | 20 | п | 4 |  |
| 7 | Ацетальдегид [<\*\*\*>](#P3736) | 75-07-0 | 5 | п | 3 |  |
| 8 | Ацетангидрид [<\*\*\*>](#P3736) (ацетонгидрид) | 108-24-7 | 3 | п | 3 |  |
| 9 | Барий дигидроксид [<\*\*\*>](#P3736) (гидроокись бария) | 17194-00-2 | 0,3/0,1 | а | 2 |  |
| 10 | Барий дихлорид (бария хлорид) | 10361-37-2 | 1/0,3 | а | 2 |  |
| 11 | Бензилхлорформиат [<\*\*\*>](#P3736) (карбобензоксихлорид) | 501-53-1 | 0,5 | п + а | 2 |  |
| 12 | Бензилцианид (фенилацетонитрил) | 140-29-4 | 0,8 | а | 2 | О |
| 13 | Бензохин-1,4-он (п- бензохинон) | 106-51-4 | 0,05 | п | 1 |  |
| 14 | Бор трифторид | 7637-07-2 | 1 | п | 2 | О |
| 15 | Бром [<\*\*\*>](#P3736) | 7726-95-6 | 0,5 | п | 2 | О |
| 16 | Бутаналь [<\*\*\*>](#P3736) | 123-72-8 | 5 | п | 3 |  |
| 17 | Бутановая кислота | 107-92-6 | 10 | п | 3 |  |
| 18 | Бутановой кислоты ангидрид [<\*\*\*>](#P3736) (бутановый ангидрид) | 106-31-0 | 1 | п | 2 |  |
| 19 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (этенилвиниловый эфир) | 2798-72-3 | 0,5 | п | 2 |  |
| 20 | Гексановая кислота (капроновая, бутилуксусная) | 142-62-1 | 5 | п | 3 |  |
| 21 | Германий тетрахлорид (в пересчете на германий) | 10038-98-9 | 1 | а | 2 |  |
| 22 | Гидробромид | 10035-10-6 | 2 | п | 2 | О |
| 23 | 1-Гидрокси-2-нитро-4- хлорбензол [<\*\*\*>](#P3736) (4-нитро- 2-хлорфенол, нихлофен) | 619-08-9 | 3/1 | п + а | 2 |  |
| 24 | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 7664-39-3 | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 25 | Гидрохлорид | 7647-01-0 | 5 | п | 2 | О |
| 26 | Дигидросульфид (гидросульфид) | 7783-06-4 | 10 | п | 2 | О |
| 27 | 3-Диметиламино-пропан-1-ол | 3179-63-3 | 2 | п | 3 |  |
| 28 | Диметилгексан-1,6-диоат [<\*\*\*>](#P3736) (диметилсебацинат, диметил-2,8-гексадиоат) | 627-93-0 | 10 | п + а | 3 |  |
| 29 | (Е, 1R)-2,2-диметил-3(2- метилпроп-1-енил)- циклопропан-1-карбоновая кислота (1,3-хризантемовая кислота) | 4638-92-0 | 10 | п + а | 3 |  |
| 30 | 2,2- Диметилпропилгидропероксид [<\*\*\*>](#P3736) | 14018-58-7 | 5 | п | 3 |  |
| 31 | Диметилсульфат [<\*\*\*>](#P3736) (0,0 диметилсульфат) | 77-78-1 | 0,1 | п | 1 | О |
| 32 | Диметил (4-фтор-фенил)- хлорсилан /по гидрохлориду/ | 2355-84-4 | 1 | п | 2 |  |
| 33 | 3,3-Диметил-1-хлор-1 (4- хлорфенокси)-бутан-2-он (син. хлорфеноксипинаколин) | 57000-78-9 | 10 | п + а | 4 |  |
| 34 | 1,1- Диметилэтилгидропероксид [<\*\*\*>](#P3736) (трет- бутилгидропероксид) | 5618-63-3 | 5 | п | 3 |  |
| 35 | 1,1-Диметилэтилгипохлорид | 507-40-4 | 5 | п | 3 |  |
| 36 | Дихлорметилбензол | 98-87-3 | 0,5 | п | 1 |  |
| 37 | Дихлорэтановая кислота (дихлоруксусная кислота) | 79-43-6 | 4 | п + а | 3 |  |
| 38 | 3-Диэтиламинопропил-1-амин | 104-78-9 | 2 | п + а | 3 |  |
| 39 | N,N-диэтилэтанамин [<\*\*\*>](#P3736) (триэтиламин) | 121-44-8 | 10 | п | 3 |  |
| 40 | Йод [<\*\*\*>](#P3736) | 7553-56-2 | 1 | п | 2 |  |
| 41 | Кальций сульфат дигидрат (гипс) |  | 2 | а | 3 |  |
| 42 | Карбонилдихлорид (фосген) | 75-44-5 | 0,5 | п | 2 | О |
| 43 | Кремний тетрафторид (по фтору) | 7783-61-1 | 0,5/0,1 | п | 2 | О |
| 44 | Магний оксид | 1309-48-4 | 4 | а | 4 |  |
| 45 | Метансульфонилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 124-63-0 | 4 | п | 3 |  |
| 46 | Метановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (муравьиная кислота) | 64-18-6 | 1 | п | 2 |  |
| 47 | 1-Метилбутановая кислота (изовалериановая) | 503-74-2 | 2 | п | 3 |  |
| 48 | 3-Метилбутан-1-ол (изоамиловый спирт) | 123-51-3 | 5 | п | 3 |  |
| 49 | 2-Метилбут-3-ин-2-ол (изовалериановый альдегид; 3-бутин-2-ол-2-метил) | 115-19-5 | 10 | п | 3 |  |
| 50 | Метил-2-гидрокси-3- хлорпропионат |  | 0,5 | п | 2 |  |
| 51 | Метилдихлорацетат | 116-54-1 | 15 | п | 4 |  |
| 52 | Метилизоцианат [<\*\*\*>](#P3736) | 624-83-9 | 0,05 | п | 1 | А, О |
| 53 | Метил-3-оксобутаноат (метиловый эфир ацетоуксусной кислоты) | 105-45-3 | 5 | п | 3 |  |
| 54 | 4-Метилпентановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (2-метилпентановая кислота) | 646-07-1 | 5 | п | 3 |  |
| 55 | 4-Метилпентаноилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) (2-метилпентановой кислоты хлорангидрид) |  | 3 | п | 3 |  |
| 56 | 2-Метилпропаналь [<\*\*\*>](#P3736) | 78-84-2 | 5 | п | 3 |  |
| 57 | 2-Метилпропан-1-ол [<\*\*\*>](#P3736) (изобутиловый спирт) | 75-65-0 | 10 | п | 3 |  |
| 58 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | 10 | п | 3 |  |
| 59 | 2-Метилпроп-2-еноилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 920-46-7 | 0,3 | п | 2 | А |
| 60 | 4-Метилфенилен-1,3- диизоцианат | 584-84-9 | 0,05 | п | 1 | А, О |
| 61 | диНатрий карбонат [<\*\*\*>](#P3736) | 7542-12-3 | 2 | а | 3 |  |
| 62 | диНатрий пероксокарбонат | 15630-89-4 | 2 | а | 3 |  |
| 63 | Натрий хлорид | 7647-14-5 | 5 | а | 3 |  |
| 64 | Озон | 1028-15-6 | 0,1 | п | 1 | О |
| 65 | 4-Оксо-5-хлорпентилацетат [<\*\*\*>](#P3736) | 13045-16-4 | 2 | п | 3 |  |
| 66 | Ортофосфористая кислота [<\*\*\*>](#P3736) | 10294-56-1 | 0,4 | а | 2 |  |
| 67 | Пентан-1-ол [<\*\*\*>](#P3736) | 71-41-0 | 10 | п | 3 |  |
| 68 | Пиридин | 110-86-1 | 5 | п | 2 |  |
| 69 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | 0,2 | п | 2 |  |
| 70 | Проп-2-енамин | 107-11-9 | 0,5 | п | 2 |  |
| 71 | Проп-1-енилацетат [<\*\*\*>](#P3736) (2-пропенил-ацетат) | 591-87-7 | 2 | п | 3 |  |
| 72 | N-проп-1-енил-проп-2-ен-1- амин [<\*\*\*>](#P3736) | 124-02-7 | 1 | п | 2 |  |
| 73 | Проп-2-еноилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) (акриловой кислоты хлорангидрид) | 814-68-6 | 0,3 | п | 2 | А |
| 74 | Пропилацетат | 109-60-4 | 200 | п | 4 |  |
| 75 | Проп-2-ин-1-ол | 107-19-7 | 1 | п | 2 |  |
| 76 | Пропиональдегид [<\*\*\*>](#P3736) | 123-38-6 | 5 | п | 3 |  |
| 77 | Пропионилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) (хлорангидрид пропионовой кислоты) | 79-03-8 | 2 | п | 3 |  |
| 78 | Рубидий гидроксид (гидроокись рубидия) | 1310-82-3 | 0,5 | а | 2 |  |
| 79 | диСера декафторид [<\*\*\*>](#P3736) | 5714-22-7 | 0,1 | п | 1 | О |
| 80 | Сера диоксид [<\*\*\*>](#P3736) | 7446-09-5 | 10 | п | 3 |  |
| 81 | диСера дихлорид [<\*\*\*>](#P3736) (серы хлорид) | 10025-67-9 | 0,3 | п | 2 |  |
| 82 | (Т-4) сера тетрафторид | 7782-60-0 | 0,3 | п | 2 | О |
| 83 | Сера триоксид [<\*\*\*>](#P3736) | 7446-11-9 | 1 | п | 2 |  |
| 84 | Серная кислота [<\*\*\*>](#P3736) | 7664-93-9 | 1 | а | 2 |  |
| 85 | Спирты непредельного ряда (аллиловый, кротониловый) |  | 2 | п | 3 |  |
| 86 | Тетрабромметан [<\*\*\*>](#P3736) | 558-13-4 | 0,2 | п | 2 |  |
| 87 | Тетрагидро-1,4-оксазин [<\*\*\*>](#P3736) (морфолин) | 110-91-8 | 1,5/0,5 | п | 2 |  |
| 88 | 3,3,3,4-Тетрахлор- бицикло[2,2,1]гепт-5-ен-2- спиро-1-циклопент-3-ен- 2,5-дион (ЭФ-2) | 68089-39-4 | 0,2 | п + а | 2 |  |
| 89 | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан+ | 79-34-5 | 5 | п | 3 |  |
| 90 | Титан тетрахлорид (по гидрохлориду) | 7550-45-0 | 1 | п | 2 |  |
| 91 | 2,4,6-Триметил-1,3,5- триоксан | 123-63-7 | 5 | п | 3 |  |
| 92 | 3,5,5- Триметилциклогексанон | 873-94-9 | 1 | п | 2 |  |
| 93 | 3,5,5-Триметилциклогекс-2- ен-1-он | 78-59-1 | 1 | п | 2 |  |
| 94 | Трихлорацетилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) (трихлоруксусной кислоты хлорангидрид) | 76-02-8 | 0,1 | п | 1 |  |
| 95 | Трихлорнитрометан [<\*\*\*>](#P3736) (хлорпикрин) | 76-06-2 | 0,5 | п | 2 | О |
| 96 | Трихлорэтановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (трихлоруксусная кислота) | 76-03-9 | 5 | п + а | 3 |  |
| 97 | Фенилизоцианат | 103-71-9 | 0,5 | п | 2 | О |
| 98 | Фенилтиол [<\*\*\*>](#P3736) (тиофенол, меркаптобензол) | 108-98-5 | 0,2 | п | 2 |  |
| 99 | Феноксиэтановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (феноксиуксусная кислота) | 122-59-8 | 1 | а | 3 |  |
| 100 | Формальдегид [<\*\*\*>](#P3736) | 50-00-0 | 0,5 | п | 2 | О, А |
| 101 | Фосфин | 3803-51-2 | 0,1 | п | 1 | О |
| 102 | диФосфор пентаоксид [<\*\*\*>](#P3736) | 1314-56-3 | 1 | а | 2 |  |
| 103 | Фосфор пентахлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 10026-13-8 | 0,2 | п | 2 |  |
| 104 | Фосфор трихлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 7719-12-2 | 0,2 | п | 2 |  |
| 105 | Фосфорилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 10025-87-3 | 0,05 | п | 1 | О |
| 106 | Фтор | 7782-41-4 | 0,03 | п | 1 | О |
| 107 | 2,5-Фурандион [<\*\*\*>](#P3736) | 108-31-6 | 1 | п + а | 2 | А |
| 108 | 2-Фуроилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) | 527-69-5 | 0,3 | п | 2 |  |
| 109 | Хлор [<\*\*\*>](#P3736) | 7782-50-5 | 1 | п | 2 | О |
| 110 | Хлорангидрид хризантемовой кислоты |  | 2 | п | 3 |  |
| 111 | Хлорацетилхлорид [<\*\*\*>](#P3736) (хлорангидрид монохлоруксусной кислоты) | 79-04-9 | 0,3 | п | 2 |  |
| 112 | 3-Хлорбутан-2-он (1- хлорэтилметилкетон) | 4091-39-8 | 10 | п | 3 |  |
| 113 | 2-Хлор-2- гидроксипропионовая кислота [<\*\*\*>](#P3736) | 35060-81-2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 114 | Хлор диоксид [<\*\*\*>](#P3736) | 10049044 | 0,1 | п | 1 | О |
| 115 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | 0,5 | п | 1 |  |
| 116 | Хлорметоксиметан [<\*\*\*>](#P3736) (по хлору) | 107-30-2 | 0,5 | п | 2 |  |
| 117 | 3-Хлорпроп-1-ен [<\*\*\*>](#P3736) | 107-05-1 | 0,3 | п | 2 |  |
| 118 | Хлорфенилизоцианат (3 и 4- изомеры) | 1885-81-0 | 0,5 | п | 2 | О, А |
| 119 | Хлорциан | 506-77-4 | 0,2 | п | 1 | О |
| 120 | 2-Хлорэтанол [<\*\*\*>](#P3736) | 107-07-3 | 0,5 | п | 2 | О |
| 121 | 2-Хлорэтансульфоновой кислоты гидрохлорид | 1622-32-8 | 0,3 | п | 2 |  |
| 122 | Хлорэтановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (хлоруксусная кислота) | 79-11-8 | 1 | п + а | 2 |  |
| 123 | 1-Циклопропилэтанон (циклопентадиен) | 765-43-5 | 1 | п | 3 |  |
| 124 | Этандионовая кислота дигидрат [<\*\*\*>](#P3736) (щавелевая кислота) | 6153-56-6 | 1 | а | 2 |  |
| 125 | Этановая кислота [<\*\*\*>](#P3736) (уксусная кислота) | 64-19-7 | 5 | п | 3 |  |
| 126 | Этиленимин (азиридин) | 151-56-4 | 0,02 | п | 1 | А, О |
| 127 | Этил-3-(метиламино)бутан- 2-оат [<\*\*\*>](#P3736) (этил-3- метилбут-2-еноат, н-метил- аминокротоновый эфир) | 870-85-9 | 5 | п | 3 |  |
| 128 | Этил-6-оксо-6- хлоргексаноат (этиладипината хлорангидрид) | 1071-71-2 | 2 | п + а | 3 |  |
| 129 | Этил-6-оксо-8-хлороктаноат | 50628916 | 1 | п + а | 2 |  |
| 130 | Этилпроп-2-еноат (N- винилпирролид-2-он) | 2373 | 15/5 | п | 3 |  |

--------------------------------

<\*> Преимущественное состояние: п - пары и (или) газы, а - аэрозоль.

<\*\*> Наряду с раздражающим приведены дополнительные особенности действия вещества: А - аллерген, К - канцероген, О - вещества с остронаправленным механизмом действия.

<\*\*\*> Требуется специальная защита кожи и глаз.